2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합(대표 최찬성)
(경유)
제목	둔촌동 생태경관보전지역 행위 허가 회신

1. 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합의 생태경관보전지역 행위허가신청(2015.4.3.)호와 관련입니다.

2. “둔촌 습지 주변 지하수 조사”를 위한 둔촌동 생태경관보전지역 내 행위허가 신청에 대하여 아래와 같이 허가하오니, 허가조건을 철저히 준수하여 기간 내 행위를 완료하시고,

3. 주요 공정 전,후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출하여 주시기 바랍니다.

<탄천생태경관보전지역 행위허가>

□ 허가근거 : 「서울특별시 자연환경보전 조례」 제10조제2항제6호

□ 신 청 인 : 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합(대표자 최찬성)

○ 주소 : 강동구 양재대로 89가길 30, 4층(성내동)

- 환경영향평가 대행(제일엔지니어링 종합건축사사무소 ☏3498-2452)

□ 신청내역

○ 대상행위 : 둔촌습지 유지수인 용출수와 습지 주변의 지하수 조사를 위한 연직방향 시추 3개소

○ 행위목적

- 둔촌주공아파트의 주택재건축정비사업 중 환경영향평가의 일환으로 습지의 영향 예측 검토 및 저감대책 마련을 위한 기초자료를 확보하기 위함

○ 행위기간 : 2015. 4월 (허가일로부터 12일간)

○ 행위위치 : 강동구 둔촌동 산40-5임 / 211-1답 / 206-1답

○ 행위규모 : 연직방향 시추 3개소(연면적 150㎡)

- 시추심도 : 공당 30m 내외

- 작업면적 : 공당 약 50㎡(8×6m)

- 장 비 명 : 회전수세식 유압시추기

□ 허가조건

○ 장비의 설치 및 운행 시 훼손면적이 최소화되도록 배치하여 작업 실시

○ 시추조사후 폐공처리를 철저히 하여 지하수의 오염을 방지하고, 작업으로 인해 훼손되는 지역은 원상복구(고유수종으로 원상복구)하여야 하며, 이에 대한 사항은 둔촌동 생태경관보전지역 관리위임기관(부서) 등 관리부서와 협의 시행     ※ 둔촌동 관리위임기관 : 강동구 푸른도시과(☏3425-6452)

○ 진출입로 입구에 둔촌주공아파트 주택재건축정비사업조합에서 실시하는 “지하수 조사를 위한 시추공사”임을 알리는 현수막, 안내판 등 설치

○ 작업시 소음발생으로 보전지역에 서식하는 조류 등 야생동물의 서식에 피해를 주지 않도록 야간작업 금지 및 충격음이 발생되지 않도록 작업인력에 대한 교육 실시후 작업 시행

○ 현장내 엔진오일 등 장비 정비작업 금지로 토양오염 발생 예방하고 장비통행 등으로 인명 및 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록  현장 감시인을 상시 배치하여 보행자의 안전 확보 철저

○ 공사 및 현장감시인 상주시 화기사용으로 인한 초화류지역 화재 발생 대비 안전감시 철저

○ 행위 착수시 최종사업계획을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 착공계 제출

○ 조사 완료후 시추공의 행위 완료하고 주요 공정 전/후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출

○ 기타 행위허가 신청서 및 공사계획서 상의 행위방법, 자연환경 영향 방지대책, 안전대책 및 원상복구 등에 대한 사항 이행 철저.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조경방		자연자원팀장	안수연		자연생태과장	04/08 최현실
협조자
시행	자연생태과-6272	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울특별시 중구 무교로 21(무교동 45), 9층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2148	/전송	02-2133-1083	/		/	대시민공개