문서번호	유물관리과-363
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	유물관리과장	학예연구부장		역사박물관장
안진용	허대영	박현욱		01/27 강홍빈
협 조
	경영지원부장		김소영

RFID기반 유물출납관리시스템 구축을 위한

자문위원회(2차) 개최 결과보고

2014. 1. 24(금)

서울역사박물관

(유물관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	국가기록원, 국립고궁박물관	)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	상명대학교	)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

RFID기반 유물출납관리시스템 구축을 위한

자문위원회(2차) 개최 결과보고

RFID기반 유물출납관리시스템 구축사업과 관련하여 장비도입 및 설치, 프로그램 구성(안)에 대한 자문위원회를 개최하고 그 결과를 다음과 같이 보고드림

		회 의 개 요

○ 일  시 : 2014. 1. 16(목) 14:00∼16:30

○ 장  소 : 서울역사박물관 관장실

○ 안  건

- RFID기반 유물출납관리시스템 장비도입 및 설치 보고

- RFID기반 유물출납관리시스템 프로그램 구성(안) 보고 및 자문

○ 참석자

- 자문위원 : 김영진(국립고궁박물관 정보화담당), 배경율(상명대학교 컴퓨터과학과 교수), 서영준(국가기록원 공업연구관),

- 용역기관 : 포스트미디어컨소시엄

		주요 자문내용 및 검토·조치계획

○ 배경율 위원

- 유물현황에 대해 모바일로도 모니터링이 가능하게 하여 최고관리자가 운영에 대한 판단 근거를 곧바로 얻을 수 있도록 해야함

· RFID 시스템 안정화 이후 서울역사박물관 WiFi가 연결된 지역에서는 모바일 디바이스를 통해  서울역사유물관리시스템에 접속하여 현황을 볼 수 있도록 지원

- RFID코드체계에 대한 논의와 표준화된 코드체계가 필요함

· 행정 공공기관 RFID 기관코드 관리지침에 근거하여 정의함

IAC			KKR기관코드 (ARI코드값)			코드유형 구분 (6비트)	유물번호(30비트) - 유물번호를 2진수로 변경처리
K	K	R	B	S	M	001011	0~0 (30자리)
정해진 값						고유식별코드 영역

- 모바일 OS 선택은 잘 되었으나 휴대용 리더기가 아닌 스마트폰에서도   활용할 수 있는 방안이 필요하며, NFC 태그를 활용 적용할 수 있는 방안도  검토해 보아야 함

· 현재 진행 중인 유물출납관리사업에 적용하는 900MHz 대역의 RFID 태그로는 NFC시스템(13.56MHz) 적용 불가하며, 900MHz와 NFC가 듀얼로 작동하는 태그 및 리더는 없음

· RFID 확대 시 NFC Tag와 RFID 태그를 병행 적용할 수 있는 인프라 구축 검토

○ 서영준 위원

- 유통물류진흥원에 신청하여 RFID의 기관별 유일성을 보장하는 KKR 코드를 발급받을 수 있음

· 대한상공회의소(유통물류진흥원)에 KKR코드 신청 진행 중

- 국가기록원에서 RFID 시스템 견학자들을 위해 NFC 태그를 이용한 전시실을 마련하여 스마트폰에서 RFID 시스템을 통한 자료관리를 체험할 수 있도록 한 사례가 있음

· 사업초기 추가제안 항목으로 고려되었던 사항으로, 적용 시 유용하게 사용가능

· 다만, 현재 적용하는 900MHz 태그와 혼용하여 사용은 불가 하고, 추가적으로 NFC용 태그를 부착 하는 시스템을 구성해야 함

- 반출 프로그램에서 이미 나가 있는 유물은 이력에서 확인하여 제외하는 방안 필요하며, 인수인계시 모바일프로그램에서 서명기능 구현 검토 필요

· 서울역사유물관리시스템의 출납 기능과 연계하여 반출 유물을 표시하여 제외할 수 있도록 함

· 서울역사유물관리시스템의 유물 반출 과정은 승인을 거치도록 되어 있음. 추후 RFID 시스템  고도화 과정에서 모바일 프로그램에서 서명 기능 구현하도록 함

- 유물 반출입 시 게이트가 손상방지를 위한 설계가 고려되어야 하며,  전수장비의 효율성을 고려해야 함

· 2014년도 게이트형 RFID 리더기 설치시 반영

· 전수 점검 장비로 이동형 리더기와 이동형 카트를 동시에 활용 가능하도록 설계하였음(용도와 장소에 따라 융통성있게 활용)

○ 김영진 위원

- 미들웨어가 정전이 되거나 오류가 있을 경우와 자산관련 RFID가 같이 인식되는 문제 등 오탐율 등을 고려한 프로그램 설계가 필요함

· RFID의 태그 구분 코드에 따라 미들웨어 앞 단에서 DB와 연계하기 전에 예외 처리하여 오류를 미연에 방지함

· 게이트에 센서를 부착하여 입출입에 대한 오탐율을 최소화할 수 있도록 설계함

- RFID를 통한 위치정보의 반영을 즉각적으로 할수 있어야 하며, 수기입력과 RFID 인식 유물의 차이 발생을 확인할 수 있는 시스템체계 필요

· 위치 정보 저장 DB의 이중화와 백업으로 오입력에 대한 복구와 사후 조치가 가능하도록 함

· 수기입력과 RFID로 인식된 위치상의 차이를 명확히 알 수 있도록 유물관리시스템 기능 보완

- 메탈 태그의 인식율이 생각보다 그리 높지 않기 때문에 메탈 태그의  활용에 대한 고려가 필요함

· 해당 사업시에는 시범적으로 다양한 메탈태그를 적용

· 고도화 사업진행 시에는 시범사업 활용 내용을 바탕으로 적정한 태그 선정 예정

		향 후 계 획

○ 2014. 1 ∼ 2        : 프로그램 설계 및 보완

○ 2014. 2             : 태그 부착 및 시범운영

○ 2014. 2. 19         : 최종보고회

○ 2014. 2. 28         : 준공

성과지표

○ 2. 조직 및 인력운영의 합리성, 적정성(업무개선 포함)

○ 5. 전략계획수립 및 집행, 성과지표 개발 관리

※ 첨부 : 위원별 자문내용 및 검토·추진계획(자문위원별 확인)