문서번호	물재생과-1330
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	물재생과장		난지물재생센터소장
박재춘	권순회	김일운		04/09 가길현
협 조	관리과장		이재성
	슬러지재활용과장		김웅남

관리(본관)동 특정관리대상시설 관리 시행

2015.  4월

난지물재생센터

(물관리과)

관리(본관)동 특정관리대상시설 관리 시행

서울시 물재생과에서 ‘재난 및 안전관리 기본법’제27조 및 동법시행령 제32조에 의거 특정관리대상 시설로 지정한 우리센터 관리(본관)동에 대해 관리계획을 수립하여 시행에 만전에 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

❍ 관련근거 : 물재생센터 4개소 본관동 특정관리대상시설 지정⦁관리 계획

[서울시 물재생시설과-731(2015. 1. 19)]

❍ 관련법령 : 재난 및 안전관리기본법 제27조 및 동법시행령 제32

❍ 특정관리대상시설 지정경위

- 2014. 12. 8 ~ 12. 22 : 서울시 도시안전과에서 공공시설(서남물재생센터)에 대한 외부전문가 기동 안전점검시 서남물재생센터 본관동 전기시설의 전반적인 정비가 필요한 것으로 나타남.

- 물재생센터는 『시설물의 안전관리관리에 관한 특별법』상 2종 시설로 정기점검(2회/년), 정밀점검(1회/2년)를 실시하고 있으나 전기시설 등의 사항은 제외되었음.

- 따라서, 서울시 도시안전과에서 서울시 물재생센터 4개소의 본관동에 대해 특정관리대상 시설물로 지정 관리토록 요청.

❍ 지정대상 : 서울시 물재생센터 본관동(4동)

연번	시설명	연면적	준공년도	위치	비고
1	중랑물재생센터(본관동)	3,440㎡	1988.6	성동구 자동차시장길 23	3/1층
2	난지물재생센터(본관동)	4,481㎡	1990.1	고양시 덕양구 대덕로 426	2/1층
3	탄천물재생센터(본관동)	2,598㎡	1988.3	강남구 개포로 625	2/1층
4	서남물재생센터(본관동)	4,359㎡	1993.11	강서구 양천로 201	2/1층

Ⅱ		지정 및 관리계획

❍ NDMS(시도재난관리시스템) 지정 등록

- 최초 적용 등급 : ‘시설물의 안전관리에 관한 특별법’에 따라 최근에실시한 정밀점검의 최종등급을 안전등급평가에 반영

→ 우리센터 ‘관리동’ 2013년 정밀점검실시 결과 안전등급이 ‘C’            등급으로 평가되어 이를 최종등급 지정

❍ NDMS시스템 관리

- 관리(본관)동은 중점관리시설(C등급)로 년2회 점검을 실시하고 그 결과를

등록 관리

※ 중점관리시설(A,B,C등급) : 년2회 점검실시후 NDMS 등록 관리

재난위험시설(D,E등급) : 각 월1회, 월2회 점검실시후 NDMS 등록 관리

Ⅲ		점검계획

□ 관리(본관)동 안전점검 계획

❍ 분야별 점검계획 (건축, 전기, 소방, 가스)

- 건축분야 점검 : 시특법에 의거 별도 정기점검[정기점검(2회/년), 정밀

점검(1회/년)] 실시하여 그 결과 반영

- 전기,소방,가스분야 점검 : 년2회 별도 점검계획 수립후 실시

❍ 분야별 관리책임자 지정 관리

- 건축분야 : 난지물재생센터 물재생과 시설7급 박재춘

- 전기분야 : 난지물재생센터 슬러지재활용과 전기7급 김광모

- 소방분야 : 난지물재생센터 물재생과 전기8급 박종석

- 가스분야 : 난지물재생센터 관리과 화공6급 장인환

❍ 점검방법

- 점검반을 구성하여 해당분야 전문가 또는 해당직렬 공무원 편성          점검 실시

❍ 안전점검 결과 조치

- 시설물의 손상・결함 및 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석하여 안전에 중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난발생 방지를 위한 사용제한・금지등 응급조치

- 긴급을 요하는 것은 기 예산이나 예비비등을 활용하여 정밀안전진단을 실시하고 긴급 보수・보강 조치

- 점검결과 지적사항은 조치완료시까지 이력 관리

Ⅳ		기타사항

❍ 안전점검 추진일정

- 상반기 : 04월~05월중 점검실시

- 하반기 : 10월~11월중 점검실시

❍ 점검결과 NDMS시스템 등록 관리

- 각과에서 해당분야 안전점검을 실시하고 그 결과에 대해 NDMS(시도재난관리시스템) 직접 입력 또는 물재생과로 입력 요청시 총괄담당자가 NDMS시스템에 등록 관리. 끝.