문서번호	도로보수과-1434
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	04/09 이종엽
협 조

차량충격흡수시설 상향등급 설치 및 교체 계획

2015. 4.

성동도로사업소

(도로보수과)

차량충격흡수시설 상향등급 설치 및 교체 계획

우리사업소에서 관리중인 특별시도상에 설치된 차량충격흡수시설 중 원인미상으로 파손된 시설물에 대하여 등급상향 설치 및 교체를 실시하여 사고로부터 시민의 재산과 생명을 보호하고자 함.

▢ 대상시설물 현황 : 2개 시설물

연번	노 선 명	위 치	설치등급	현 상태
1	천호대로	청계한신휴플러스 앞 버스전용차로	CC2(임펙트블랙홀)	일부 파손
2	망 우 로	중랑구 망우동 산59	CC1(주-우전그린)	교체 시급

▢ 문제점 및 조치의견

○ 천호대로에 설치된 차량충격흡수시설은 당초 임펙트블랙홀 CC2 확산형 제품을 버스전용차로 공사시 설치한 것으로 확산형에 대하여는 건교부고시 실차충돌시험 합격 인증이 안된 제품으로

⇒ 금번 정비시 CC2급 건교부고시 실차충돌시험 합격 인증제품으로 교체 설치가 바람직할것으로 사료됨

○ 망우로에 설치되었던 충격흡수시설은 CC1(제한속도 60km)급으로 규정속도 측면에서는 부합하나, 설치된 지점이 망우로 버스전용차로 구간임을 감안할 때 CC2(제한속도 80km)급으로 등급상향 필요

⇒ 금번 정비시 CC2(제한속도 80km)급 건교부고시 실차충돌시험 합격 인증제품으로 등급상향하여 대중교통을 이용하시는 주민을 불의의 사고로부터 보호하고자 함.

▢ 조치계획

○ 건교부교시 실차충돌시험 합격 인증제품 중 조달가격 조사결과 가장  낮은 제품으로 관급구매 및 설치하여 사고로부터 주민의 재산과 생명을 보호하고자 함.

- 신도산업(주) : 규격 4500×800×1,000mm, 조달식별번호 21649053

개당 가격 금5,500,000원

첨  부 충격흡수시설 비교표(CC2급).  끝.