함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	누수 발생시 GIS 현장대응 대상관로 확대 시행 알림

1. 지리정보과-1798(2015.3.27.)호와 관련입니다.

2. 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 추진과 관련하여 누수 발생시 상수도 시설물의 조사․측량을 실시하여 상수도 관로의 위치 정확도를 높이고 있는 『GIS 현장 대응』을 추진하고 있으며, 정확도 향상이라는 소기의 사업성과를 이루게 되었습니다.

3. 이에 사업추진 대상을 D=80㎜ 이상 상수도 시설물로 확대 추진하게 되었음을 알려드리니 정확한 GIS DB가 구축될 수 있도록 누수위치 통보 등 업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 현장대응 개요

- 대상 : 정확도 개선사업이 완료된 D=80㎜ 이상 상수도 시설물

- 범위 : 누수발생으로 인한 상수도관로 노출시

- 방법 : 누수복구 감리로부터 통보(문자메세지, 유선)후 즉시 대응 원칙

나. 협조사항

- 수도사업소 누수담당 : 누수복구 감리 이행여부(GIS 용역사에 누수사항 통보) 확인

- 수도사업소 GIS편집담당 : 현장대응 결과 GIS에 로딩

- 누수복구 감리 : 현장대응 대상관로 누수발생시 해당 GIS용역사(책임자)에 통보

붙임 : GIS 현장대응 매뉴얼 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소-급수운영과,사업소-시설관리과,(주)이준엔지니어링,(주)건양엔지니어링
주무관	김영혁		지리정보과장	정윤홍		시설안전부장	04/09 강신재
협조자	주무관	신정민
시행	지리정보과-2150	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	02-3146-1551	/전송	02-3146-1529	/	net211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)