문서번호	도로시설과-4515
결재일자	2015.4.13.
공개여부	부분공개
방침번호

						시 민
★주무관	시설기획팀장		도로시설과장		도시안전기획관		도시안전본부장
민형일	김준섭		이덕기		권기욱		04/13 조성일
협 조
	교량안전과장					이용심
	전용도로팀장					이앙식
	터널복개팀장					김두석
	시설기술팀장					이상호
	기전시설팀장					양영민

`15년 해빙기 도로시설물 안전점검 결과보고

2015.  4.

도시안전본부

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	시설관리공단
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

`15년 해빙기 도로시설물 안전점검 결과보고

해빙기 도로시설물 안전사고를 방지하기 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

점검기간 : 2015. 3. 2 ~ 3. 31(30일간)

점검대상 : 도로시설물 555개소(자동차전용도로 토공부 및 기전시설 401개소 포함)

:

구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개구조	공동구	언더패스
개소	555	21	225	84	28	34	103	48	6	6
연장(M)	383,106	53,083	50,339	79,844	14,549	23,611	34,979	58,523	66,585	1,593
면적(㎡)	5,706,535	1,006,677	1,109,020	1,346,621	154,803	421,984	581,891	881,709	184,200	19,630

점검내용

○ 도로시설물 및 부속물 안전관리 상태

○ 시설관리공단 위탁관리 시설물(공동구, 자동차전용도로) 안전관리 상태

○ 도로 기전시설물의 정상적 기능유지 상태

중점 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	지반침하, 전도 등 해빙기 동결융해 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	시설물별 취약부재(FCM) 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태
기전시설물	터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 공동구 : 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
자동차전용도로	급경사지 및 포장상태 이상 여부 공단 위탁시설물 관리상태 등

Ⅱ		점검결과

점검참여 : 연인원 2,172명(외부전문가 157명 포함)

구 분	계	공무원	외부전문가
계	2,172	2,015	157
교량안전과	145	94	51
시설관리공단	201	176	25
도로사업소	1,002	921	81
공 동 구	22	22	-
기전분야	802	802	-

점검결과 세부사항

○ 시설물별 적출건수

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개구조 언더패스	공동구	토공부	기전 시설
시설수	555	21	225	84	28	34	103	54	6	-	-
적출건수	921	76	306	107	14	55	92	99	0	20	152

○ 주요 적출사항

구 분	계	구조물 손 상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파 손	청소 등	기전분야 관리미흡
건 수	921	266	94	104	156	149	152
비율(%)	100	29	10	11	17	16	17

○ 부서별 적출 및 조치현황

(단위: 건)

구분	계	교량 안전과	시설공단	도로사업소							기전
				계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	921	175	157	437	24	62	102	94	66	89	152
완료	333	3	40	162	15	14	43	13	35	42	128
조치중	271	4	73	170	9	48	-	57	15	41	24
조치예정	317	168	44	105	-	-	59	24	16	6	-

점검현황

○ 자동차전용도로 시설물 점검

청담대교 점검	홍지문터널 사면부 점검

○ 한강교량 점검

케이블 점검(행주대교)	신축이음부 후타재파손(올림픽대교)

○ 일반교량 및 고가 점검

강교부 도장 박리(영동6교)	교각 코핑부 균열발생(서울역고가)

총 평

○ 총 921건의 지적사항중 콘크리트 구조물에 부분적인 손상 266건(29%), 포장 및 배수불량 198건(21%), 부속시설물손상 156건(17%), 기전분야 불량 152건(17%), 청소 불량 등 149건(16%)이 적출

○ 최근 3년간 추이를 보면, 전체적인 적출건수는 감소 추세이며 특히 구조물손상의 경우 2013년 대비 약 52.5% 감소하였고, 포장파손 및 배수불량  발생도 계속 줄어들고 있음. 다만, 도로 부속시설 파손과 청소의 경우는 증가한 것으로 조사됨

- 최근 3년간 해빙기 점검결과                                  (단위 : 건수)

연도별	계	구조물 손 상	포장 파손	배수 불량	부속시설 파 손	청소 등	기전
2015년	921	266	94	104	156	149	152
2014년	959	308	135	108	202	86	120
2013년	1,084	560	144	116	83	111	70

Ⅲ		조치계획

○ 소규모 포장 파손 등은 응급보수 조치 하였으며, 응급보수한 소파보수 및 배수불량 등에 대해서는 4월말까지 항구 보수 및 정비 조치하고

○ 조치 예정인 317건에 대해서는 우선순위에 따라 일상유지보수공사 및  직영보수 등을 통해 상반기 보수 완료토록하고, ‘15년 보수공사 예산 사업 대상에 대해서는 예정공정에 따라 정비시행

○ ‘15년 정밀점검 및 안전진단 예정인 시설물에 대해서는 책임기술자의 검토를 통해 조치가 필요한 손상원인에 대해 추가 보수․보강 시행

Ⅳ		행정사항

○ ‘15년 정밀점검 및 안전진단 용역시 책임기술자는 해빙기 점검결과에 대한 점검이력 및 손상원인 등에 대해 보고서에 기록 관리

○ 점검결과 1,2종 시설물은 시설물정보관리종합시스템(FMS), 법정외 시설물은 서울시도로관리시스템(RMS)에 4월 30일까지 입력하고 정비완료 사항에  대해서는 지속적인 기록관리.

○ 터널 및 지하차도에 설치되어 있는 방재설비(소화전, 소화기 등)의 작동상태 등에 대한 점검결과는 보도자료를 통해 시민에게 공개하여 안전성 제고

○ 지적사항에 대한 최종 정비결과는 6월30한 제출.

붙임  1. 해빙기 안전점검 결과 총괄집계 1부

2. 해빙기 기전분야 안점점검 결과 1부.

3. 해빙기 공동구 안전점검 결과 1부. 끝.