함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	원형밸브실 기초블록 설치기준 알림

1. 재무회계과-1851(’13. 2. 13.) 및 시설관리과-2501(’15. 4. 9.)호와 관련입니다.

2. 상수도 원형밸브실의 기초블록 설치기준을 아래와 같이 알려드리니 설계·시공 시 반영하여 주시기 바라며, 상수도 기본일위대가의 기초블록 시공 품이 실제와 달라 변경을 요청하오니 총괄 부서에서는 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 기초블록 설치기준

- 당초 : 철근콘크리트 기초블록은 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 설치, 재생PE 기초블록은 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용

- 변경 : 단서조항 추가, 재생PE 기초블록 설치가 부득이 어려운 경우(지장물, 평탄성 불량)는 철근콘크리트 기초블록을 설치하고 별도 보고서 작성(‘15. 4. 13.부터)

※ 밸브실 기초블록 설치수량은 규정 수량대로 설치함을 원칙으로 함

나. 상수도 기본일위대가 변경검토 : 재무회계과

- 원형밸브실설치공 철근콘크리트 기초블록 시공비(자재비, 운반비 등)

붙임 : 검토 보고서 1부(요약).   끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	재무회계과장,생산관리과장,급수계획과장,배수과장,급수운영과장,급수설비과장,누수방지과장,시설과장,지리정보과장,고도정수반장,수도사업소 급수운영과,시설관리과,상수정수센터1-6,수도자재관리센터소장,서울특별시시설관리공단이사장,이준엔지니어링
주무관	성기옥		시설관리과장	代송헌영		시설안전부장	04/13 강신재
협조자
시행	시설관리과-2533	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개