문서번호	급수운영과-6512
결재일자	2015.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	04/14 최임봉

간선배관(순환배관) 부설계획 (대치청실재건축주변)

2015.   4.

간선배관(순환배관) 부설계획 보고 (대치청실재건축주변)

대치동 청실아파트 주택 재건축과 관련하여 대치동 633-3~14 도로개설에 따른 소블록 내의 원활한 상수도 공급을 위한 순환배관부설 계획 임.

배관현황

*******************************(대치청실재건축주변)

***기존관 현황

- DCIP 150mm 배수관이 재건축 부지내에 위치하고 있었으며,

- 우리사업소가 원인자이설 조건으로 재건축조합에 이설비용을 부과, 징수하였고, 재건축시점(2012.09.)에 기존관을 폐쇄하였으며 현재까지 단절관 상태임

1단지

폐쇄관 150mm

부설예정

D=150mm L=270m

현장조사 내용

1단지 북측 신설 보행자 도로는 현재 비포장 상태이며 하수관 부설은 완료된 상태로,

***대치청실건설사(삼성물산(주))가 1단지 북측 신설 보행자 도로에 도로포장을 시행할 예정이며, 포장완료전 배수관 부설완료 요청하였음.

- 공사완료 요청일 : 2015. 4. 17

*  본 건으로 본부에서 간선배관비 배정이 완료된 상태임(급수설비과-697)

조치계획

상기와 같은 사항으로 블록내 단절관에 대하여 도로포장 전에 순환배관을 부설코자하며, 신속한 공사을 위해 연간단가업체(대풍환경개발(주))에 작업지시하여 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요 : D=150mm, L=270m

- 소요예산 : 약15,000천원(도급비)

- 예산현황 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비(간선배관공사).  끝.