문서번호	시설보수과-1715
결재일자	2015.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		04/15 박용선
협조
	주무관		김종범

영동2교 조류방지망 설치관련 검토보고

동부도로사업소

(시설보수과)

영동2교 조류방지망 설치관련 검토보고

양재천을 횡단하는 영동2교 시설물 하부에 비둘기 서식에 따른

배설물로 인하여 주민 불편사항이 발생하고 있어 이에대한 조치

계획을 보고드림.

□ 교 량 현 황

○ 위    치 : 서울시 도곡동 289~포이동 246

○ 준공년도 : 1985년 08월

○ 교량등급 : DB-24

○ 교량규모 : 폭 30m, 연장 147m

□ 시설물 상태

○ 비둘기 서식에 따른 민원 발생

영동2교 교각(P3,P4)위에 비둘기가 집단으로 서식 하면서 배설물을 배출하여 교량

하부 둔치를 이용하는 주민들의 민원발생과 시설물 부식의 원인을 제공하고 있어

이에대한 정비가 필요한 실정임.

영동2교 하부전경		교각위 비둘기 서식

□ 조치계획

○ 정비방법

도로시설물 일상유지보수공사에 작업 지시하여 비둘기가 서식하는 교각(P3,P4)에 조류방지망를           설치코자 함.

○ 정비물량

연번	위치	지적사항	물량	정비방법
1	P3 , P4	비둘기 서식	380㎡	조류방지망 설치
2	P3	배수관 비둘기 서식	50m	스파이크 니들 설치

○ 개략공사비

공 종	수량	단위	공사비(천원)	비고
조류방지망 설치	380	㎡	20,000
버드넷 설치	50	m	2,500
직접 공사비	1	식	22,500
재 경 비	1	식	8,500
총공사비			31,000

따로붙임 : 위치도 1부.끝.