문서번호	관리과-4993
결재일자	2015.4.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
정상진		김홍덕	04/15 김동기
협 조

본관청사 센서조명 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

중랑물재생센터

(관  리  과)

본관청사 센서조명 교체 보고

우리센터 청사본관 방향 유도용 센서등기구를 설치하여 안전사고를 예방하고 청사관리에 만전을 기하고자함.

추진배경 및 근거

❍ 간부회의 소장님 지시사항 (매주 월요일 간부회의)

❍ 본관청사 계단 및 화장실 야간 이용시, 스위치 부착 위치가 먼거리에 있어 안전사고 위험으로부터 노출됨.

세부추진 현황

❍ 센서등기구 교체 및 설치 대상 (총26개소)

구 분	1층현관 및 복도	2층 복도	3층 복도	본관 중앙 계단실	화장실
수 량	5개소	2개소	7개소	6개소	6개소

❍ 본센서 등기구 설치 세부사항

1. 1층 현관 (3개소)

설치 도면	설치개요
	- 기존 6인치 원형매입등을 인체감지 센서 부착 매입등으로 교체 교체 수량 : 3개소 기타 : 전등회로 3개소 분리

2. 1층 복도 (2개소)

설치 도면	설치개요
	- 센서부착 매입등 추가 설치 설치 수량 : 2개소 기타 : 전등회로 2개소 분리

3. 2층 복도 (2개소)

설치 도면	설치개요
	- 센서부착 매입등 추가 설치 설치 수량 : 2개소 기타 : 전등회로 2개소 분리

4. 3층 복도 (7개소)

설치 도면	설치개요
	- 기존 6인치 원형매입등을 인체감지 센서 부착 매입등으로 교체 교체 수량 : 7개소 기타 : 전등회로 7개소 분리

5. 중앙 계단실 (6개소)

제품 사양	설치개요
	- 초전적외선 센서를 사용하여 인체로부터 방사되는 적외선 에너지를 검출, 필요에 따라 자동 ON/OFF하여 에너지 절약 및 전력 낭비를 줄일수 있는 재실감지 센서 시스템 장치 설치 수량 : 6개소 기타 : 전등회로 6개소 분리

6. 각층 남·녀 화장실 (6개소)

제품 사양	설치개요
	- 카운터센서 : 출입자 인원은 IN 카운트하고 최종퇴실자 인원을 OUT카운트하여 그 수가 0일 때 자동 소등이 이루어지는 첨단센서 설치 수량 : 6개소

예산 및 행정사항

❍ 소요예산 : 금4,900,000원

❍ 예산과목 : 운영관리, 운영관리, 운영, 재료비, 재료비(206-01)

❍ 계약방법 : 저렴한 견적서 제출업체와 신용카드 및 소액결재

- 설치업체 :*******************

- 선정사유 : 저렴한 견적서를 제출하고, 우리센터 본관 청사 1차LED 조명등 교체업체

❍ 시행일시 : 즉시 시공.

첨부 : 견적서 3부.  끝.