문서번호	시설보수과-1393
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김형섭		박춘배	04/16 이종엽
협 조
	기전과장			최주용

2015년 풍수해대비 지하차도 및 터널 배수시설 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

성동도로사업소

(시설보수과)

2015년 풍수해대비

지하차도 및 터널 배수시설 점검결과 보고

2015년 풍수해대비 지하차도 및 터널의 배수시설에 대하여 시설보수과와 기전과 합동으로 실시한 일제 점검 결과 보고임

※ 관련근거 : 2015년 풍수해대비 지하차도 및 터널 배수시설 점검·정비 계획(도로시설과-1170, ‘15.3.31)

□ 시설물 대상 : 총 15개소(지하차도 12개, 터널 3개)

□ 점검기간 : 2015. 4. 1 ~ 4. 15

※ 정비기간 : 2015. 4. 16 ~ 5. 15

□ 주요 점검내용

○ 도로시설물 내·외부 배수시설물 상태

○ 배수로 및 집수정내 퇴적 토사 등 유수장애물 존치 여부

○ 불합리한 배수시설 또는 보완·정비대상 여부

○ 관할 구청 등 유관기관 협조 요청사항 여부

□ 점검방법

○ 점검조는 2인 1조로 구성하여 합동점검(시설보수과 및 기전과 각 1인)

○ 강우시 우수 유입 및 배출 경로, 배수펌프 등 육안점검 시행

□ 점검결과

○ 옹벽부에 설치된 배수로의 낙엽, 오물은 직영반 활용하여 청소

○ 박스부에 설치된 배수로의 진흙 등 토사 및 펌프실 집수정에 대하여는

연간 단가업체 활용하여 청소 및 흡입 준설 필요

※ 지하차도 및 터널 배수시설 점검 현황 : 붙임참조

□ 향후 조치계획

○ 2015. 5.15.까지 배수로 및 집수정 청소 완료(연간 단가업체 작업 지시 예정)

- 옹벽부 배수로(낙엽 등) → 직영반 활용

- 박스부 배수로(토사 등) → 연간 단가업체 활용

- 펌프실 집수정 준설 → 연간 단간업체 활용(흡입 준설)

※ 작업여건이 어려운(편도 1개 차로, 뚜껑 개폐 불량) 지하차도 배수로는              연간 단가업체를 활용하여 청소(성동, 서울숲1, 2지하차도, 무지개터널)

○ 수방기간에는 배수로에 대하여 수시로 직영반 청소를 실시 배수기능 확보

○ 관할 구청에 도로시설물 주변 배수로 준설 등 점검․정비 요청

붙 임 : 1) 지하차도 및 터널 배수시설 점검 현황 1부

2) 지하차도 및 터널 점검 사진 1부. 끝.