문서번호	슬러지재활용과-2816
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	04/16 김동기
협 조

- 중랑물재생센터 악취저감을 위한 - 틈새악취 유발시설 전수조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

- 중랑물재생센터 악취저감을 위한 -

틈새악취 유발시설 전수조사 계획

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

밀폐미흡으로 틈새 악취를 유발하는 시설에 대해 아래와 같이 전수조사를 실시하여 악취저감에 만전을 기하고자 함.

□ 조사 기간 : 2015. 4. 22(수)~24(금) (3일간)

□ 조사 인원 : 16명(관리명 4명, 물재생과 5명, 슬러지재활용과 7명)

□ 조사 대상

○ 하수처리시설(159만㎥/일)

- 2처리장 : 유입동, 침사지, 최초침전지, 탈수시설 등

- 3,4처리장 : 침사지, 최초침전지, 농축시설, 소화조, 탈수시설 등

○ 분뇨처리시설(4,000㎥/일)

- 분뇨투입동, 농축시설, 통합저류조, 배양조 등

○ 슬러지 건조처리시설(300톤/일)

- 건조시설, 탈수오니 저류조, 건조보일러 ,건조 사이로

○ 기타 시설

- 준설토 적치장, 탈수오니 적치장, 협잡물 적치장, 배수로 등

□ 조사 내용

○ 붙임문서의 조사표(양식)에 의거 대상시설 전수 조사

- 덮개(FRP 등)의 고무패킹 노후 또는 변형으로 밀폐기능 저하 시설

- 시설물 균열, 이탈, 설비 부식 등으로 발생한 틈새

- 시설물 개구부, 점검구 등 악취차단을 위해 밀폐가 요구되는 장소

□ 향후 계획

○ 전수조사관련 관계자 회의

- 일시 : 2015.4.21.(화) 10:00

- 장소 : 슬러지재활용과 회의실

- 안건 : 틈새악취 유발시설 전수조사 인원 선정 및 요령

○ 밀폐미흡 개·보수대상 소요예산 파악 및 시설보수

- 악취저감을 위하여 우선적으로 개선이 필요한 시설은 금년 중 개선

- 예산확보 등 금년 중 추진이 어려운 경우 차년도 계획으로 추진

붙임문서 : 조사결과(양식) 1부. 끝.