문서번호	도로보수과-2435
결재일자	2015.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	박일연	김환겸		04/16 代김현수
협 조

2015년 노면표시 시험시공 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

2015년 노면표시 시험시공 계획 보고

『2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』의 노면표시 시험시공을 실시하여, 계약업체의 작업수행능력 및 도료의 품질을 평가하여 노면표시 공사시행에 만전을 기하고자 함.

	1		관 련 근 거

서울시 노면표시 시방서 3.1.5 시공방법

○ 계약상대자는 노면표시의 시공에 앞서 발주자(감독) 입회하에 시험        시공을 실시하여 장비 성능 확인, 시공 및 재료 품질을 확인한 후 시공

	2		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

○ 공사기간 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 12. 31

○ 계약업체 : ㈜주력건설 대표 장 도 섭

○ 도급금액 : 347,172천원

	3		시험시공 추진계획

○ 일   시 : 2015. 4. 17(금) 10시

○ 위   치 : 광평로 일원역사거리 ↔ 대모산역사거리

○ 시험시공내역 : 차선(백색, 황색), 횡단보도, 문자기호

○ 참여인원 : 총 10명

- 발 주 처 : 담당 이민호

- 감 리 사 : 트래픽스 홍사훈

- 시 공 사 : ㈜주력건설 현장대리인 박영철외 7인

	4		휘도 측정 방법

○ 감리사 트랙픽스가 휘도장비를 이용하여 휘도측정

위 치	연 장	기 준	측 점 수	비 고
언주로 (대모산사거리 ↔ 일원역사거리)	300m	6	6	무작위 추 출

○ 합격기준

시험시기	반 사 성 능 (mcd/㎡․Lux)			두께
	백색	황색	청색
시공7일경과후 7일 이내	240	150	80	2mm
우천시	70	40	20

※ 측정점수가 90%이상 기준치 초과되어야 합격

	4		향 후 계 획

○ 시험시공 결과에 따라 작업시행

따로붙임 1. 노면표시 점검표 1부.

2. 위치도 및 사진대지 1부.  끝.