함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 배수지 청소 추진계획 통보

1.「2015년 배수지 청소 추진계획」을 붙임과 같이 통보하오니 개정된「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」에 의한 청소업무 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

2. 또한, 청소 품질 향상과 안전 및 수질 등의 사고를 예방하기 위한 2015년도 중점 추진사항을 적극 수행하시기 바라며, 항 출입계단 전수조사를 실시한 후 상반기 청소 종료 후 결과 보고시 제출하여 주시기 바랍니다.

2015년 배수지 청소 중점 추진사항 -

가. 개정「청소 및 위생관리 매뉴얼」적용 철저

- 청소시기 및 청소방법(상반기 - 세정제청소, 하반기 - 물청소) 변경 시행

- 방류수 수질기준 확보를 위한 퇴수밸브 개․폐 시기 준수

- 세정제 도포 후 물 세척 용수량 증가(12ℓ/㎡ ⇨ 20ℓ/㎡) 등

나. 배수지 청결 및 항 출입 안전성 제고를 위한 출입계단 전수조사 실시

- 기    간 : 2015. 4.~ 6.

- 대    상 : 배수지 101개소 (광암정수지 제외)

- 방    법 : 상반기 청소시 각 지별 계단 사진 촬영 제출

- 조치계획 : 하반기 청소시 논슬립 타일 시공 조치

다. 청소현장 점검 강화

구 분	정기점검	수시점검
점검기준	- 10,000㎥ 이상 배수지 (39개소)	- 10,000㎥ 미만 배수지 (62개소)
점검목표	- 상반기 : 20개소 (4 ~ 6월) - 하반기 : 19개소 (9 ~ 11월)	- 상반기 : 23개소 (4 ~ 6월) - 하반기 : 22개소 (9 ~ 11월)
점검방법	- 전수조사 (본부․사업소 힙동점검)	- 사업소별 3개소 임의 선정 (본부․사업소 합동점검)

라. 청소작업 안전관리 강화

- 일일 작업 안전교육 실시

- 사전 위험요소 확인 및 조치(고소작업, 추락, 전기, 환기 위험 등)

- 터널배수지 안전관리 철저(밸브 오조작 예방, 통신장비 등 비상 연락망 구축)

붙임 : 1. 관련공문 1부.  끝.

2. 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수1-8,상수시설1-8
주무관	정진호		시설관리과장	04/16 한명석
협조자
시행	시설관리과-2668	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1540	/전송	02-3146-1529	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개