문서번호	임대주택과-4777
결재일자	2015.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		장기전세팀장	임대주택과장
장병혁		김동구	04/17 양용택
협조

- 중랑구 신내동 640번지 공공주택(행복주택)건설사업 관련 -

화랑대역 데크주차장 조성 회의결과 보고

주 택 건 축 국

(임대주택과)

- 중랑구 신내동 640번지 공공주택(행복주택)건설사업 관련 -

화랑대역 데크주차장 조성 회의결과 보고

Ⅰ		사 업 개 요

□ 봉화산역 공공주택(행복주택)건설사업

○ 사업부지 : 중랑구 신내동 640번지 (대지면적 : 5,374.5㎡)

- 제3종일반주거지역, 공영주차장(165대)

○ 사업규모 : 지상24층, 지하1층, 연면적 23,294.45㎡

○ 건물용도 : 행복주택 209세대 및 부대복리시설, 공영주차장(101대)

□ 화랑대역 환승주차장 데크주차장 조성사업

○ 사업부지 : 중랑구 묵동 29번지 (대지면적 : 4,392.2㎡)

○ 사업규모 : 지상2층, 3단, 철골조, 161대(1층 52대, 2층 54대, 옥상 55대)

Ⅱ		회 의 개 요

□ 일  시 : 2015. 4. 15(수) 14:00 ~ 15:00

□ 장  소 : 임대주택과 (신청사 3층)

□ 참석자 : 12명

○ 임대주택과 : 양용택(과장), 김동구(장기전세팀장), 장병혁(담당자)

○ 주차계획과 : 정순종(주차관리팀장)

○ 도로계획과 : 한정무(도로계획시설팀장)

○ 도  기  본 : 이승우(토목설계과장), 이석근(담당자), 임희재(선진엔지니어링)

○ 상수도본부 : 김지환(배수과 담당자)

○ SH공사 : 안병기(건축설계1팀장), 박찬원(담당자), 임승룡(담당자)

□ 회의안건

○ 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치계획 관련 데크주차장 및 이설 상수도관 간섭에 따른 대안 논의

Ⅲ		회 의 내 용

□ 도로계획과 및 도시기반시설본부 의견

○ 검토대안 제시

구 분	당 초 안	제 1 안	제 2 안
연 장	L=847.1m	L=847.1m	L=802.1m
교 량	495m / 1개소	485m / 1개소	450m / 1개소
기하구조	최소R=30m, 최대S=3.61%	최소R=30m, 최대S=3.61%	최소R=30m, 최대S=8.00%
장 점	○ 진출시 양호(S=3.61%)	○ 진출시 양호(S=3.61%) ○ 상수관로 미저촉	○ 교각 하부 주차동선 양호 ○ 상수관로 미저촉
단 점	○ 주차데크 진·출입 장애	○ 교각 하부 주차동선 불리	○ 진출시 불리(S=8.00%)
저촉여부	○ 주차 17면 저촉	○ 주차 13면 저촉	○ 주차 8면 저촉

○ 진출차량 안전을 위해 도로구배(S=3.61%)가 확보되는 제1안으로 추진하는 것이 타당 함

□ 주차계획과 의견

○ 검토 대안의 장·단점에 큰 차이가 없으나, 제1안으로 검토시 주차대수를 최대한 확보해 주기 바람.

□ 상수도사업본부

○ 제1안으로 검토할 경우 이설 상수관로 영향이 적음

□ 임대주택과 의견

○ 화랑로 연결램프 사업도 시책사업으로 안전에 위험이 있는 제2안보다는 제1안으로 추진하는 것이 바람직 함

○ 제1안 추진에 따른 부족 주차대수 확보를 위한 설계변경 검토에도 불구하고 주차면수가 부족할 경우 주차계획과는 수용하여 주기 바람

○ SH공사는 제1안을 기준으로 데크주차장 배치계획을 재검토하여 최대한 주차면을 확보할 수 있는 안을 마련하여 주차계획과와 협의 바람

○ 데크주차장 조성사업이 지연될 경우 봉화산역 복합개발 공사는 일정에 따라 공사를 착수하겠음

Ⅲ		회 의 결 과

□ 도로계획과 및 도시기반시설본부가 제시한 대안중 제1안으로 결정

□ 각 부서는 제1안에 대한 의견을 검토하여 문서로 임대주택과에 제출

□ SH공사는 제1안에 의거 데크주차장 배치계획을 재검토하여 주차계획과 및 임대주택과에 제출할 것

Ⅳ		향 후 계 획

□ 데크주차장 배치계획을 빠른 시일내 재검토하고, 원만한 협의가 이루어지지 않을 경우 다시 회의개최 논의

붙임 1) SH공사 회의자료 1부.

2) 도기본 회의자료 1부.

3) 상수도사업본부 회의자료 1부.

4) 참석자 현황 1부. 끝.