함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제 목	고도정수처리에 따른 조류차단막 미설치계획 보고

1. 고도정수처리시설 준공과 관련입니다

2. 그 동안 상수원 조류발생에 대한 수돗물 이취미 발생을 줄이기 위하여  취수구 주변에 설치하여 운영한 조류차단막은  조류로 인해 발생되는 흙(지오스민),곰팡이냄새(2-MIB)유발물질 등을 모두 제거하는 고도정수처리시설이 준공되어 운영됨에 따라,

3. 정수센터의 고도정수처리시설이 준공된 이후부터는 취수탑에 조류  차단막은 설치하지 않고 오일휀스만 설치하여 관리할 계획임을 보고합니다

가. 시행시기(예정) : 2015.10월부터

따로붙임 : 1) 고도정수처리에 따른 조류차단막 미설치계획서 1부.

2) 조류차단막 설치 현황사진 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	한충규		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	04/21 박기석
협조자
시행	원수관리과-951	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지	/
전화	3146-5233	/전송	02-3146-2238	/	hck975@seoul.go.kr	/	대시민공개