문서번호	토목부-8265
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
장종환	이동훈	04/22 노우성

도봉경찰서 민원사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.4

도시기반시설본부

(토목부)

도봉경찰서 민원 처리계획 검토보고

□ 민원내용

❍ 도봉경찰서앞 동부간선도로확장공사와 관련

- 공사내용 및 공사기간 설명

- 진동발생 정도 측정 및 경찰서 안전진단 대책 마련

❍ 도봉경찰서 외벽 울타리 신설 및 화단 환경개선 대책

□ 발생배경

❍ 도봉지하차도 6단계 육상구간(도봉경찰서앞) 시트파일 항타공사(풍화암 1.0m 근입)중 진동으로 인해 건물 내․외부에 일부 균열이 발생한 것으로 추정됨

□ 건축물 개요

❍ 위    치 : 도봉구 노해로 403 시설물 현황

❍ 준공년도 : 1992년 8월 완공

※ 피해내용 : 도봉경찰서 본관 및 종합민원실, 외벽 울타리

□ 민원처리 경과

❍ ‛15. 2.11. : 건물하자 우려에 대한 업무협조 요청 건(경무과-1594)

① 소음과 진동을 유발하는 공사내용 및 공사기간

② 진동발생 정도 측정 및 경찰서 안전진단 등 관련대책

③ 건물외벽 및 울타리 오염에 대한 환경개선 대책(옥상녹화, 울타리 식수)

❍ ‛15. 2.28. : H/P 작업일정 사전일정 설명

❍ ‛15. 3. 4. : 건물하자 조치 재요청(경무과-2487)

❍ ‛15. 3. 4. : 경찰서(교통안전계장 및 경리계장)에 공사현황 및 일정 설명

❍ ‛15. 3. 5. : 경찰서장 면담(감리단장)

❍ ‛15. 3. 6. : 건물 피해내용 조사(본관+별관) / 한맥도시개발

❍ ‛15. 3. 6. : 계측기 설치(균열게이지 12개소, 지중경사계 2개소)

❍ ‛15. 3.23. : 건물 피해내용 조사결과(보고서) 제출(도봉경찰서)

❍ ‛15. 4.13. : 경리계장 면담(서울시청 별관2동, 시의회 교통위 수석전문위원)

❍ ‛15. 4.16. : 피해내용 합동 점검(교량건설과장외 3, 도봉경찰서)

□ 합동 점검결과

❍ 도봉경찰서는 사질지반위에 축조(1992년 8월 완공)된 건물로 조사 결과 내․외부에 발생한 다수의 균열 부분을 보수한 흔적이 있음

- 특히, 지하실측에 발생한 균열을 집중 보수한 흔적이 있음

❍ 시트파일 항타공사 중 진동으로 건물 내․외부에 일부 균열이 발생한 것으로 사료되나, 과거에도 균열 보수한 흔적이 있으므로 본 공사로 인해 건물 전체에 균열이 발생한 것으로 단정할 수 없음

- 시트파일 항타후 토공작업(굴착)은 진행하지 않고 있음

❍ 현재 위 구간에 대해 시(도로계획과)에서 지하화가 검토되고 있어 공사를 일시 중단하였으나, 향후 지하차도 중앙파일 항타 및 발파시 진동으로 인해 추가 균열 발생 및 굴착시 지하수위 변동으로 기존 균열부위가 확대될 가능성도 있음

□ 검토의견

❍ 도봉경찰서에서 정밀안전진단을 요구하고 있고, 보안물건이므로 향후 도봉지하차도 굴착공사 중에 추가 균열발생 등이 우려되므로 이에 대한 균열 관리 등을 거쳐 보수하는 것이 타당할 것으로 판단되므로 정밀안전점검(약 15백만원)을 시행하여 관리하고자 함.

※ 도봉지하차도가 완료될 때 까지 건물 균열관리

□ 향후 조치계획

❍ 공사구간과 인접한 화단은 보도와 구분이 없어 미관에 저해되므로   봄맞이 환경정비 차원에서 우선 관목 식재 및 정비

❍ 건물 외벽 세척은 도봉지하차도 복구완료 후 상호 협의하여 조치

❍ 다만 본 공사와 무관한 건물 도장, 옥상 조경, 담장 재설치는 수용이 불가하므로 제외

붙  임 : 사진대지 1부.  끝.