문서번호	물재생과-1566
결재일자	2015.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
이철기	박종석	04/23 김일운

2처리장 종침 유량계 점검보고

2015. 04. 22

2처리장 종침 유량계 점검보고

□ 날짜 : 2015. 04. 22

□ 장소 : 2처리장 종침 5계열 지하 관랑

□ 기기명 : 종침 잉여슬러지 유량계

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 유량 값이 차이가 나고 유량계가 안 맞음

□ 내용 : - 장시간 사용으로 인한 유량 값이 차이가 나는 현상이 계속

되므로 조속히 조치 요망

※ 첨부 : 사진.