문서번호	총무과-5256
결재일자	2015.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		총무과장
정은애		04/24 김영선
협 조
	주무관				김인철

야외 데크 도장 및 보안관제센터 바닥 보수 계획

2015.04

한성백제박물관

총무과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

야외 데크 도장 및 보안관제센터 바닥 보수 계획

박물관 외부 데크 도장을 하여 노후화를 막고 보안관제센터 바닥을 보수하여 근무자들에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 아래와 같이 공사를 시행하고자 함.

1. 개 요

□ 공 사 명: 야외 데크 도장 및 보안관제센터 바닥 보수

□ 공사목적

-  옥외 데크의 외부환경에 의한 손상 방지

- 방재센터에 바닥마감 타일을 교체하여 근무환경개선

2. 공사 계획

□ 주요 공사내용

	공 사 개 요	현 황 사 진
야외데크	○위치 : 야외공간 (하늘정원 전망대 및 계단, 산책로, 썬큰 대나무 화단, 옥상 후문 계단, 파고라 옆 계단, 후문 연결 데크 브리지) <지붕층 평면도> ○현 상태 : 관람객 이동 및 외기환경 (눈,비,온도변화)에 따라 부분 훼손 진행 ○도장면적 : 데크 도장 448㎡	하늘정원 전망대 및 계단	산 책 로
		썬큰 대나무 화단	옥상 후문 계단
		파고라 옆 계단	후문 연결 데크 브리지
통합보안 관제센터	○위치: 박물관 지하1층 사무동 내 ○현 상태: 실내먼지에 취약한 기존 카펫타일을 걷어내고 바닥마감 없이 사용중이므로 미관 및 환경개선 필요 ○바닥면적: 35.3㎡(전도성타일600*600)

□ 소요예산:  3,960,000원

□ 예산과목: 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영,                      공공운영비 (100-201-02)

□ 집행방법: 일상경비지출

□ 공사기간: 2015.05.06.~2015.05.08

□ 시공업체: ㈜ 다온디자인 대표 김재진

경기도 수원시 장안구 율전동 168-106번지 (☎031-548-1050)

3. 행정사항

□ 후문 데크 브리지 구간, 지상 3층 E/V 앞 오일 스테인 칠 시행 시 출입통제 예정

붙임  산출기초조사서(견적서 2부 포함) 1부.  끝.