문서번호	시설관리과-11376
결재일자	2015.4.27.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		04/27 나태산
협 조

일일 결산일지(04.23. 급수공사)

2015 년  4월 23일  목요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	***************************관로 - D=150mm L= 41m -인입관연결 장위동230-86 외 3개소 ******************* - D=100mm L=5m 굴하 - 소화전재설치 1개소 - 변실재설치설치 (소화전) - 인입관연결 (100*25 100*20) 2개소 ********************* - 보호통교체 ; 30*1(주계량기) - 관부설 : ssp30*1m
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	************** - SSP관부설 : 25*L=7.5m, 20*L=0.5m - 새들분기 : 150/25*1 - 보호통설치 : 20*1, 15*1 - 계량기설치 : 주) 20*1, 영업용:15*1, 벽체) 15*3 - 불용관폐쇄 : 80/20새들잠금및 켑설치 *************** - 보호통뚜껑및 보온재교체 : 20*1 ********************* - SSP관부설 : 50*18.0m - 밸브설치 : 50*1 - 가정인입관연결 : 4개소

- 끝 -