보고서(관리처분계획인가 이설 관련)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	04/28 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-9984

『구의1 주택재건축정비사업』에 따른 광진구 *********** 일대 구간 내 저촉 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 광진구청 주택과-22547호(2014.07.04.) 관리처분계획인가 처리 알림,

구의1재조 제2015.67호(2015.04.17.) 구의1구역 내 상수도 인입관이설 관련 협조

사 업 명 : 구의1주택재건축정비사업

시 행 자 : 구의1주택재건축정비사업조합 조합장 ***

위   치 : ******************

사업규모

- 건축규모 : 지하3층/지상23층, 연면적 140,978.23㎡, 11동(대지면적 35,830.60㎡)

- 용    도 : 공동주택(아파트) 854세대, 부대 및 복리시설

보고내용

공사시행 중 저촉되는 상수도관 이설에 사용할 자재는 수도법의 『수도용 자재 및 제품의 기준』규정에 적합한 자재를 사용토록 통보

원인자부담금(퇴수비, 경비, 고재처리비 등) 부과 통보

현장조사 내용

- 수      계 : 아차산배수지(H.W.L 71m, L.W.L 65m)

- 대상지표고 : 23.8m ~ 39.7m

- 분기배수관 : 500mm

- 인입급수관 : 200mm

향후계획

상기사항에 의거 상수도관 별첨 이설승인 조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체 이설토록 통보코자 하며,

단수 등 기타 협의사항은 사전에 우리사업소와 협의 후 공사를 실시토록 하여 시민불편해소 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.