문서번호	기전과-5246
결재일자	2015.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		04/28 박재경
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[가리봉사거리]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[가리봉사거리]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 순찰점검시 보수사항이 확인되어 조치계획을 보고합니다.

점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2015. 4. 28(화)

❍ 위    치 : 구로구 가리봉동 (가리봉사거리)

❍ 점검내용

- 차량 신호지주 부착대가 강풍에 돌아가 보수(개선) 필요.

⦁ 본 교차로상의 차량지주 부착대는 밴드식으로 지주에 부착되어 있어

강풍에 쉽게 돌아가는 상태로 보수(개선)가 필요함.

❍ 현장사진

조 치 계 획

❍ 차량 신호지주를 양날개(플랜지 타입) 지주로 교체하여 보완 추진

- 밴드형 부착대 및 지주를 플랜지타입의 양날개 차량지주(디자인)로

교체하여 태풍 등에 의한 강풍에 부착대가 돌아가지 않도록 보완

하고자 하며,

- 교통신호기 유지보수 연간단가업체(2지역)에 작업지시하여 보완작업을

추진하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 설계업체 및 감리업체, 유지보수 연간단가업체(2지역)에 설계 및

작업지시.  끝.