“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	충정로 노면표시 원인자공사 재귀반사 성능(6개월 값) 측정결과 제출 요청

1. 충정로(마포로, 신촌로) 중앙버스전용차로 노면표시공사와 관련입니다.

2. 우리시 노면표시 공사시방서에는 도색 후 초기(시공 1주일 경과후 1주일이내 측정) 및 6개월(시공 6개월 경과후 1주일이내) 재귀반사 성능을 측정하도록 규정하고 있습니다. 이에 충정로(마포로, 신촌로) 중앙버스전용차로 공사시방서 규정 중 우리시 노면표시 공사시방서와 같이 6개월 재귀반사 성능을 측정하도록 되었다면, ‘15년 4월말 기준 시공후 6개월이 도래하므로 6개월 재귀반사 성능을 측정한후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장)
주무관	박종현		중앙차로팀장	김종호		교통운영과장	04/28 강진동
협조자
시행	교통운영과-8281	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 제1별관 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2475	/전송	02-2133-1056	/	asd4041@seoul.go.kr	/	대시민공개