“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 하수관로 수위계 계측자료 활용 수해 대응체계 구축현황 정비및 운영철저

1. 2015년도 수방대책 기간에 하수관로 수위 모니터링 실시 중 하수도 넘침이 예상되는 경우 해당지역 주민 등이 신속히 대처할 수 있도록 하수관로 수위계를 활용한 수해 대응체계를 구축하여 운영하도록 아래와 같이 통보하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 하수관로 수위계 계측정보 이상(수위 과다/과소 등)발생 시 신속히 대응

- 평상 시 : 수위계 고장 또는 하수관로 내 퇴적물 유입여부 등 즉시 현장확인 및 조치

- 강우 시 : 실시간 수위 변동사항 모니터링 실시 및 하수관로 넘침 예상 시 해당지역 주민, 빗물받이 관리자, 물막이판 설치대상자 및 돌봄공무원 등에 즉시 통보(문자메시지,  안내방송 실시 등)

· 해당지역 주민 비상연락체계 구축

(동시통보 DB구축 및 구 재난상황실에 연락망 비치)

· 빗물받이 관리자, 물막이판 설치대상자 비상연락체계 수시확인 및 정비 실시

나. 수방대책 기간 중 하수관로 수위계 작동상태 상시 점검체계 유지

- 1일 3회이상 정상작동 여부 확인(24시간 작동토록 관리)

다. 대응체계 구축결과 2015.5.8.(금)까지 제출(제출양식 붙임)

- 수위계를 활용한 수해 대응체계 구축시 2013~2014년도 구축현황 자료 참고

※따로붙임 시트2, 시트3 참조

따로붙임 : 2015년도 하수관로 수위계 활용 수해 대응체계 구축현황(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(수위계관련부서)
주무관	곽민철		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	04/29 최진석
협조자
시행	물재생계획과-5726	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 덕수궁길 15 1동 8층(서소문동)	/
전화	2133-3816	/전송	2133-1042	/	kmch7@seoul.go.kr	/	대시민공개