“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【건축허가(신축)에 따른 저영향개발 협의(청룡동 1559-5,6호) , 보완 통보】

1. 관악구 건축과-10057(2015.4.21.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있습니다.

3.‘서초구 서초동 1714-5’건축허가 신청에 따른 저영향개발 계획수립 자료에 대하여 아래와 같이 보완 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완 내용

1) 빗물분담량 및 빗물분담량 적용을 위한 평균포화투수계수

- 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 제6조제1항에 따라 각 발생원에서 빗물 유출을 관리하여야 하는 빗물분담량은 대지면적 500㎡ 이상인 경우 빗물분담량은 5.5mm/hr이므로 저영향개발사전협의 자료를 보완하여 재협의 하여 주시기 바랍니다.

※ 서울특별시고시 제2014-14호‘빗물분담량 및 빗물분담량 적용을 위한 평균포화투수계수 고시’ 참조

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 04/29 배광환
협조자
시행	물관리정책과-7189	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3853	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개