함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제 목	역류방지밸브(비스프링식) 호환성 등 검증 협조 요청 관련 회신

1. 급수설비과-2734(2014.04.22)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리센터에 협조 요청한 역류방지밸브(비스프링식)의 시공성 및 호환성 여부를 확인하고 다음과 같이 회신합니다.

가. 검증내역

확인일자	장소	보호통	입회자	확인규격(mm)
2011.4.29	수도자재관리센터	자체보유자재활용	-태화금속 :엄영호외1명 -자재센터:공업7 박기우	15, 20, 25 일자형(비스프링식)

나. 검증결과

구 분	호환성 확인 결과		설치 시공성 확인 결과
	치 수(L) (구매 시방서 치수)	치수 차이
15mm	55mm - 1.5	54.0mm(-1.0)	나사접합부 체결 문제점 발견못함
20mm	60mm ± 1.5	60.5mm(+0.5)	“
25mm	65mm ± 1.5	65.5mm(+0.5)	“

붙임 : 현장 검증 사진.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	박기우		계량기관리팀장	代김정선		소장	05/01 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-7101	(		)	접수		(		)
우	156-812	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동 2-3)	/
전화	02-3146-1944	/전송	02-3146-1909	/	giwoo3328@seoul.go.kr	/	대시민공개