문서번호	후암119안전센터-2105
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	119안전센터장			결재
배상진	천용남	05/04 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(5.4/주간/1팀)

시트번호	주택가 골목 경사로에서 탱크차량이 출발하고 있다.	장소	사무실
31

119안전센터명	1팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 천용남	소방사 배상진	소방교 김철웅 소방위 오승택 소방장 김환철 소방장 정승현 소방교 장세운 소방교 이용균

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다.
2	◎	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 있는 차량과 추돌한다.
3	◎	운전대원이 뒤에 서있는 대원들을 못보고 후진하여 부상을 입는다.
4		지면 경사로 인해 차량이 움직일 때 적재된 장비가 떨어져 대원들이 부상을 입는다.
5		차량에 연결된 수관을 제거하는 것을 잊어먹고 출발할 경우 수관에 걸려 대원들이 부상을 입는다.

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 서있는 대원들이 부상을 입는다.	차량출발전 차량후방 대원들 유무를 확인하면서 이동하도록 한다.	※	차량후방 확인! 좋아!
2	지면 경사로 인해 차량이 뒤로 밀려 뒤에 있는 차량과 추돌한다.	운전원 단독으로 차량을 움직이지 말고 경방대원 1명이 주위 위험요소를 확인하게하고 차량을 유도해 줄 수 있도록 한다.	※	차량유도대원 배치 좋아!
3	차량 출발을 위해 고임목 제거하는 과정에서 대원이 부상을 입을 수 있다.	차량이 안전지대로 이동할 때 까지는 고임목을 제거 하지 않는다.		고임목 제거 철저 좋아!

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 1팀 주간(2015. 05. 04.)