문서번호	물재생시설과-6098
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	05/04 이철해
협 조
	위탁관리팀장			이용운

연휴대비 물재생센터 점검 결과 보고

2015.5.4.(월)

물순환기획관

(물재생시설과)

연휴대비 물재생센터 점검결과 보고

연휴기간 중 물재생센터 운영 및 안전관리에 만전을 기하고자 실시한 민간위탁 센터의 근무실태 점검결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015.04.30.(목) 16:00~23:00

○ 점검대상 : 민간위탁 물재생센터(탄천, 서남)

○ 점검반 : 총괄 물재생운영팀장

- (탄천) 박만헌, 안종필, 신중선, (서남) 전경조, 강진호, 이은석

□ 중점 점검사항

○ 근무실태 확인(근무자 이석, 순찰 실시 여부 등)

○ 비상상황 전달 체계 점검(현장 근무자 포함)

○ 안전관리, 시설물 점검 등 지시사항 이행여부

○ 외부 진출입자 관리 및 경계강화 조치 이행 실태

□ 점검결과

○ 지적사항 총괄

구 분	계	탄천	서남
합 계	7	0	7
정문 출입자 통제	1	-	1
열쇠 수불 및 관리	1	-	1
사각지대 잠금장치	4	-	4
안전관리(전기, 가스 등)	1	-	1

○ 적합 및 수범사례

- 직원 및 유관기관 비상연락망 정비실태

- 당직실을 비롯한 주요 근무처 상세한 순찰구역도 비치

- 근무상황 및 인력배치 현황 파악(온라인 출근부 활용 등)

○ 부적합 사례 및 개선방향 (서남센터 4개 유형 7건)

① 정문 당직근무자 동시 순찰로 출입통제 공백(1건)

‣ 실태 ┍ 4.30(목) 20:00~20:08

┕ 1명 기술연구소 순찰, 1명 오토바이 순찰

‣ 개선방향 : 야간 정문근무자 2명 동시순찰 금지

② 정문 열쇠보관방법 부적합(1건)

‣ 실태 : 열쇠모음을 걸이대에 노출 보관, 근무자 부재시 분실 우려

‣ 개선방향 : 열쇠 보관함 제작설치 및 잠금상태로 관리

③ 사각지대 출입문 잠금 미실시(4건)

‣ 실태 ┍ 본관 홍보관출입구, 본관 물탱크실, 본관 옥상

┕ 소화가스 발전기동 셔터 및 보일러실 출입문

‣ 개선방향 : 사각지대 잠금 철저이행

1) 외부인이 홍보관 출입구를 통해 본관 진입후 옥상이나 물탱크실 등 사각지대에 장기간 체류할 가능성 원천 차단요함

2) 소화가스 발전기동 사무실에서 출입구 셔터 및 보일러실   출입자를 통제할 수 없는 구조임을 고려하여 보일러실 출입문은 상시 잠금상태 유지 필요

④ 전기실 콘센트 가전용품 다중접속 전기화재 우려(1건)

‣ 실태 : 1개 콘센트에 가전기기 및 추가 콘센트 등 다중 접속

‣ 개선방향 : 가전용품별 전용 콘센트 사용 및 전선 정리

※ 전력사용량에 맞는 콘센트를 벽체에 설치하고

각 전기용품은 전용 콘센트에 연결하여 사용

□ 물재생센터 이행사항

○ 4개 센터 공통(자체계획으로 추진) - 향후 점검시 확인예정

- 야간, 휴일 근무배치시 근무수칙 이행 교육 실시

(정위치 근무, 출입자 통제, 화재예방, 순찰강화 등)

- 전기, 가스, 약품 등 안전관리 취약요인 일제점검 실시(5월 중)

(콘센트, 플러그, 전선, 가스사용처, 약품취급장소 등)

- 체육시설 이용시민 및 견학자 개방구역외 출입제한 조치 이행

(5월 중 출입금지 안내판, 차단장치, 잠금장치 일제 정비)

○ 서남센터

- 부적합사항 7건 개선조치 결과 제출 : `15.5.8(금). 끝.