문서번호	시설관리과-9442
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
오영진	고신석	우종근		05/04 代이두영
협 조
	급수운영과장		장시명

「배수지 항 청소 시」공급계통 운용 매뉴얼 작성 보고

2015. 5.

남부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

「배수지 항 청소 시」

공급계통 운용 매뉴얼 작성 보고

우리사업소 관내 배수지 항 청소의 안전한 시행을 위한『항 청소 시 공급계통 운용 매뉴얼』수립 결과를 보고 드림

근 거

배수지 항 청소시 공급계통 운용 매뉴얼 수립계획

(시설관리과-11705호(2014.5.21)

신림6배수지 항청소 매뉴얼에 의한 도상 훈련 결과 보고

(시설관리과-13026호(2014.6.11)

매뉴얼 작성 현황

완 료 : 20개 배수지(붙임 참조)

- 급수운영과 : 신림6배수지외 12개소

․작성자 : 시설물 담당, 순찰담당, 기전팀

- 시설관리과 : 노량진배수지외 6개소

․작성자 : 시설물 담당, 순찰담당, 기전팀

※ 봉천1배수지 미사용중으로 미작성

중요사항 : 잔류수 처리(퇴수위1.0m)

- 기전 팀은 시설물(항청소)팀이 요청한 일시에 맞추어 퇴수위(1.0m)까지 도달시 급수후 유출밸브를 잠그고 대기

- 시설물 팀은 현장 퇴수위 및 유출관 높이를 육안으로 확인하면서 기전팀 상호 협조 하에 수돗물 낭비 최소화를 위하여 유출밸브와 퇴수밸브를 조절하여 잔류수(배수 및 퇴수)를 처리하고 항 청소를 시행한다.

매뉴얼 활용 계획

2015년 하반기 배수지 항청소부터 적용 시행

문제점 발견시 보완 시행

행정사항

기전 팀은 항청소 매뉴얼에 대하여 배수지 근무자 교육 및 비치

순찰반, 직반장 및 지역담당은 항청소 퇴수․담수 매뉴얼 숙지하여 안전사고 예방

첨부 : 각 과별 배수지 항 청소 시 공급계통 운영 매뉴얼 1부. 끝.