문서번호	도로보수과-2288
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조경현		김승태	05/04 민승기
협조
	주무관		代박영권

『2015년 노후포장도로 정비공사』

자재(아스콘)공급원 사전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

남부도로사업소

(도로보수과)

『2015년 노후포장도로 정비공사』

자재(아스콘)공급원 사전점검 결과보고

『2015년 노후포장도로 정비공사』의 원활한 공사추진을 위해 아스팔트 혼합물 자재공급원으로 선정된 아스콘 공장을 점검하고, 그에 대한 결과 보고임

Ⅰ		점 검 개 요

대상 및 점검일정

공 사 명	자재 공급원(플랜트)		점검일자	비고
	업체명	계약물량
‘15년 노후포장도로 정비공사 - A구역	인성A&T(주)	일반 : 10,662톤	′15. 4. 23.(목)
	검단아스콘	재생 : 2,696톤	′15. 4. 24(금)
‘15년 노후포장도로 정비공사 - B구역	㈜누보켐	일반 : 9,751톤 재생 : 4,062톤 저소음 : 342톤

점 검 자 : 도로보수과장, 감독공무원, 현장대리인 등

점검방법 : 아스콘 혼합물 품질관리 지침(별첨 서식)에 의한 아스콘 공장 현장 합동점검

Ⅱ		점 검 결 과

중요시험설비 비치 및 관리상태는 대체로 양호

품질시험 기술자들은 교육이수 완료

아스팔트, 골재 채움재의 계량장치, 골재저장소 및 야적장 등은 점검결과 양호

계기판 또는 모니터의 작동 및 유지관리 양호

기타 특이사항 없이 대체적으로 양호

Ⅲ		총평 및 향후계획

자재(아스콘)공급원에 대한 사전점검을 실시한 결과 품질관리 및 설비관리가 대체로 양호한 것으로 판단됨

붙임 : 점검표 및 점검사진 각 1부.  끝.