소방활동 자료조사서

결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
	송은호	이병용	05/05 代이병용

1. 일반현황

대상명	이동영 건물	위 치	군자동130-21외2필지		전 화	*************
관계인	이동영	소방안전관리자	해당없음	상 주 인 원	26명	수 용 인 원	100여명
주용도	다세대주택	취 약 장 소		1층 주차장
건 물 구 조	양식 R/C 조 스라브지붕 6/0층 1개동 건축면적 : 139.62㎡ 연 면 적 : 575.76㎡
특 이 사 항	○ 신축건물 소방활동 자료조사 ○ 관계자에게 임의로 용도변경 또는 칸막이 등을 설치하여 소방시설의 보완이 필요할 때는 즉시 보완 및 초동대처요령 및 인명대피요령 등 소방안전교육,방화관리업무 전반 성실히 수행토록 지도함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○소방시설(소화기, 비상경보설비등)	○ 관리유지 철저토록 지도함
연소확대요인	○ 연소우려상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 층별,용도별 등 연소방지방안	○ 특이한 외부연소 확대요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 폭발물등 유해물질 ○ 고압, 가연성, 독성가스 등 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성 물질 등	○해당시설 없음
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용도	○가세대 도시가스사용 ○각세대 화기취급시 주의토록 지도

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	○건물전면6m도로소방차량 진입가능 ○특수차량 부서 불가능
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용도로 유무 ○ 빈공터 등	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○예상피난범위 ○인명구조 및 대피여건 ○불특정다수인 출입 및 수용장소	○가능한 피난반경 넓게 ○유사시 상용계단, 특수차량이용 신속한 인명구조 및 대피 유도가 중요함
비상용승강기 및 피난계획	○설치여부, 대수, 승차인원 ○피난계획(피난 계단 등)	○ 일반승강기1개,5명 ○ 피난계단 ,특수차량이용 분산 피난유도
소화용수시설	○소방용수시설 종류 및 관리상태	○공소83호,207호 적정관리됨
기타 조치사항	○ 인근의료시설 현황 - 병원명, 응급실유무, 거리	○건대병원,응급실유, 1.5Km

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015 년  5 월  4일

조사자  소 속 : 능동119안전센터    계급 소방위 성명 송은호

계급 소방사 성명 권오범

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2.