문서번호	시설관리과-12294
결재일자	2015.5.6.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	代이유찬		05/06 나태산
협 조

일일 결산일지(05.04~05.05. 급수공사)

2015 년  5월  4일  월요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ****************** - 새들분기 : 150*40 - 관부설 : ssp40*5m - 보호통설치 : 30*1 15*1 -계량기설치 : 30*1 15*12 - 구선폐쇄 : 익일작업예정(2개소) 2******************** - 새들분기 : 150*40 - 관부설 : ssp40*2.5m - 보호통설치 : 40*1 - 계량기설치 : 40*1 15*11 - 구선폐쇄 : 새들잠금(150*20) 3 ******************* - D=150*5m 굴하
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 40*L=3.5m - 새들분수전 : 80/40*1 - 보호통및 계량기설치 : 40*1 - 불용관폐쇄 : 새들잠금및 켑설치 2. ************* - SSP관부설 : 30*2.0m - 밸브설치 : 30*1 - 보호통교체 : 30*1 3. ************** - SSP관부설 : 15*1.5m - 밸브설치 : 15*1 - 보호통교체 : 15*1 - 감압변설치 : 15*1 4. ***************** - 구경:15, - 기물번호:서울d10-052294 - 지침 : 1526 - GIS : B1=1.8, B2=0.4

일일 결산일지(05.05. 급수공사)

2015 년  5월  5일  화요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************* - SSP관부설 : 20*L=7.0m - 새들분수전 : 80/20*1 - 보호통설치 : 15*2 - 계량기설치 : 15*1 - 계량기철거후 재설치 : 15*1 2. ************************* - SSP관부설 : 25*1.0m, 15*2.0m - 보호통교체 : 15*2 - 계량기철거후 재설치 : 15*2 3. ************************* - SSP관부설 : 25*1.0m, 15*2.0m - 보호통교체 : 15*2 - 계량기철거후 재설치 : 15*2 4. ************************* - SSP관부설 : 25*1.1m, 15*2.0m - 보호통교체 : 15*2 - 계량기철거후 재설치 : 15*2

- 끝 -