	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	대형 건축공사장 소방안전관리위원회 간담회 결과보고

1. 관련근거

○ 예방과-4651(2015.3.24.)호『마곡지구 대형공사장 소방안전대책』

○ 예방과-6626(2015.4.20.)호『대형 건축공사장 소방안전관리위원회 구성·운영 계획 보고』

2. 건축 공사장의 사후적인 대응단계에 앞서 공사장 특성에 맞는 현장위주의 선제적 예방태세를 확립하고, 민간 자율안전관리체계 정착과 안전환경을 조성하기 위한 대형건축공사장 소방안전관리위원회 간담회 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일   시 : 2015. 5. 6.(수) 14:00 ~ 15:30

나. 장   소 : 본서 2층 회의실

다. 대   상 : 강서구청(건축과, 주택과), SH공사 건축사업팀

대형건축공사장 13개소(30,000㎡이상)

라. 참석자 : 37명[예방과장, 현장대응단장, 예방팀장, 강서구청(주택과,

건축과)SH공사 건축사업팀, 대형건축공사장 31명(현장소장,

안전관리자, 소방감리 등)]

마. 주요 내용

○ 대형 건축공사장별 화재 등 안전관리 예방대책 발표(5분 내외)

○ 유관기관 등과 상호협력체재 구축을 통한 효율적 재난안전관리

○ 분야별 화재피해 최소화를 위한 관리방안 강구

○ 자율적 안전관리 능력 향상을 위한 합동 훈련 협의 등

바. 의견 및 협조사항

○ 건축 공사장별 안전관리 예방대책 발표를 통하여 안전관리에 대한 경각심 및 공감대 확산에 계기 마련 되었음

○ 화재 등 안전사고 발생시 초기 안내 및 피난대피방송을 신속히 하고, 화재 대비 역할분담을 지정하여 유사시 신속한 초기 진화 및 상황처리 실시

○ 현장 안전점검시 안전관리가 철저히 이루어지도록 지도하겠음(강서구청)

○ 건축공사장에 임시소방시설 설치한 사례(마곡힐스테이트 에코)와 같이 화재예방의 중요성 강조 및 소화기를 적정한 장소(소화기 분산배치 및 화개 취급장소에 집중배치)에 배치하고 유사시 사용 가능하도록 관리유지 철저

○ 평사시 위험예지훈련를 실시하여 가스, 위험물 등 화재위험 및 안전사고 취약지역에 대한 지적확인으로 감수성 향상을 통한 안전사고 등 방지 주력

○ 화재 발생시 소방서에 신속한 신고와 더불어 초기 진화 실시

○ 건축 공정율 80% 이상 공사장에서 실내 인테리어 등 작업시 화재 발생률이 높으므로 특히 화재가 발생하지 않도록 화재예방에 유의하여 마무리 작업이 이루어지도록 할 것

붙임  1. 대형 건축공사장 소방안전관리위원회 간담회 사진 1부.

2. 간담회 참석자 명부 1부.

3. 대형 건축공사장 화재 등 예방대책 발표 자료 1부(별도첨부).  끝.

담당자	김형선		예방팀장	이대우		예방과장	전결 05/07 김경근
협조자
시행	예방과-7851	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	대시민공개