문서번호	시설관리과-12436
결재일자	2015.5.7.
공개여부	부분공개

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	代유명수	이태원		05/07 나태산
협 조

일일 결산일지(05.06. 급수공사)

2015 년  5월  6일  수요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ************************* - 확인굴착 (9개소) 2 **************** - 중간제수변설치 : 300mm(다용도) - 원형변실설치 : 1개소 - 기존관연결 : 300*50새들설치 - 관부설 : ssp50*2m - ********인입관연결:300*40새들설치 - 관부설 : ssp40*5m 3 **************** - 새들분기:150*30 관부설:ssp30*4m - 보호통설치:30*1 계량기설치:30*1 - 구선폐쇄 : 새들잠금(150*20)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 20*L=1.0m - 밸브설치 : 20*1 - 보호통교체 : 20*1 2. ***************** : 개량 - SSP관부설 : 25*1.0m, 15*2.5m - 보호통교체 : 15*2 3. ***************** : 개량 - SSP관부설 : 25*1.5m, 15*2.5m - 보호통교체 : 15*2. 4. *************** - SSP관부설 : 20*6.5m - 보호통설치 : 15*2, - 계량기설치 : 13*2개(기존1개포함)

- 끝 -