함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	접합불량 자재에 대한 조치결과 제출

1. 상수도 사업본부 누수방지과 - 2959(2015.04.10)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 접합불량이 발생한 자재에 대하여 원인을 조사한 바 “고

무링 삽입부에 분체에폭시 도장이 과다하게 도장”되어 발생한 것으로 확인 되었기에 그

에 대한 조치결과를 붙임과 같이 제출 합니다.

붙임 : 관련문서 1식. 끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	윤승욱		공사자재관리팀장	최정화		소장	05/07 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-7486	(		)	접수		(		)
우	156-051	서울특별시 동작구(노량진동 2-3) 노들로 734	/
전화	02-3146-1921	/전송	02-3146-1909,1965	/		/	부분공개(7)