문서번호	시설관리과-12628
결재일자	2015.5.8.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		05/08 나태산
협 조

일일 결산일지(05.07. 급수공사)

2015 년  5월  7일  목요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	********************* - 유수장애) - 제수변설치 : 150mm(2개소) - 원형변실설치 : 2개소 - 익일굴하예정 ***************** - 보호통교체 : 15*1(감압변설치) - 관부설 : ssp20*2m ******************* - 새들분기:300*30 관부설:ssp30*8m - 보호통설치:30*1 계량기설치:30*1 15*14 - 구선폐쇄 : 새들잠금(300*20) *************** - 보호통교체 : 25*1 (감압변설치) - 관부설 : ssp25*2.5m (보호통설치25*1)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	**************** - SSP관부설 : 20*L=5.5m - 새들접합 : 300/20*1 - 보호통설치 : 15*1 - 계량기설치 : 15*1 **************** - SSP관부설교체 : 20*1 - 계량기철거후재설치 : 20*1 - 불용관폐쇄 : 200/20 새들재사용 - 가정하수도복구 : 100*2.0m

- 끝 -