문서번호	수락119안전센터-1922
결재일자	2015.5.11.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	05/11 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
62
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 김민형		소방장 조태훈	소방위 김홍창외 6명

⑴ 현상파악 : 고가사다리차를 이용해 고층 건물에 진입하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	평상시 잘 사용하지 않는 고가사다리차 와이어가 끊어질수 있다
2	○	고가사다리차 와이어가 끊어져 대원이 추락할수 있다
3		고가사다리가 쓰러져 주위 대원들이 다칠수 있다
4	○	고가사다리가 건물로 쓰러져 건물안에 사람들이 다칠수 있다
5		고가사다리가 쓰러져 지나가는 행인이 다칠수 있다
6		탱탱해진 와이어가 끊어지면 그 반동으로 인해 주위 사람들이 다칠수 있다

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	평상시 잘 사용하지 않는 고가사다리차 와이어가 끊어질수 있다	장비점검을 철저히 한다		점검 철저
		평소에 고가사다리차 점검을 실시한다	※
		고가사다리차 와이어 상태를 항시 점검한다.
2	고가사다리차 와이어가 끊어져 대원이 추락할수 있다	방화모등 안전장비를 착용한다		안전확보후 작업
		현장작업 또는 고층건물 진입전 안전로프 등으로 안전을 확보후 작업한다.	※
		현장안전관리자의 지도하에 진입한다.
4	고가사다리가 건물로 쓰러져 건물안에 사람들이 다칠수 있다	안전지대확보를 위해 행인들을 통제한다	※	안전통제 철저
		건물안의 사람들 완전히 대피후 고가사다리 전개한다
		주위반경 5m안 접근금지 표지판을 설치한다