문서번호	시설관리과-13032
결재일자	2015.5.12.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	한상근	이태원		05/12 나태산
협 조

일일 결산일지(05.08.~05.10 급수공사)

2015 년  5월  8일  금요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 ******************* - 유수장애 - 배수관(굴상) : 150mm*3m 2 **************************관로 - 소화전(지하식)재설치 : 1개소 - 관부설 : DP150*42m 3 ***************** - 새들분기:150*40 - 관부설:ssp40*2m - 보호통설치:40*1 - 계량기설치:40*1 15*11 - 구선폐쇄 : 새들잠금(150*20)
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - SSP관부설 : 25*L=6.0m - 새들접합 : 150/25*1 - 보호통설치 : 25*1 - 계량기설치 : 25*1 - 불용관폐쇄 : 150/20 새들잠금및 켑설치 2. *************** - SSP관부설 : 25 *3.3m , 15*4.0m - 보호통교체 : 15*6 - 계량기철거후 재설치 : 15*6

2015 년  5월  9일  토요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1 **************************관로 - 소화전(지하식)재설치 : 1개소 - 관부설 : DP150*66m
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -

2015 년  5월  10일  일요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1.************ - SSP관부설 : 50*1.0m, 25*17.0m - 밸브설치 : 50*1 - 가정인입관연결 ; . ***********: 25*0.5m . ******* : 20*0.5m . ********** : 20*1.0m 2. ************* - SSP관부설 : 25*1.0, 15*0.5m - 보호통교체 : 15*1 3. **************** - 구 경 : 15 - GIS : B1=1.0m, B2=1.0m

- 끝 -