정기점검보고서(남산2호터널)

등록번호	시설보수과-4156
결재일자	2015.5.12.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	05/12 代김영선
협 조	주무관			김지환

시설물명	남산2호터널	시설물 개 요	B=10.5m, L=1,622m	법정구분	1종	준공 1970년 (2001년 개수)
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			주점검자		이 동 섭
				보조점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : 2015. 5. 8(금) 14:00 ~ 17:00

∘ 점검구간 : 남산2호터널 풍도 및 터널내 라이닝, 벽체, 난간, 포장, 배수 등 일체

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	장충동측 갱구 상부	배수로 낙엽 등 적치	-	B	배수로청소	청소완료		수방대비 시설물점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		특이사항 없음

시설물 점검표

○ 시설물명 : 남산2호터널

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬라브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2015. 05. 08.

점검자 : 직급)시설7급      성명 이동섭 (인)

직급)기계운영7급  성명 마순원 (인)

점 검 사 진

<정비전>		<정비후>
사진	장충동측 갱구 상부 배수로 청소 완료