문서번호	교량보수과-966
결재일자	2014.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		03/03 김환겸
협조
	주무관		윤철식

정기점검 결과보고 [천호대교]

동부도로사업소

(교량보수과)

정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도	담당자
천호대교	광진구 광장동~ 강동구 천호동	연장 1,150m 폭 25.8m	1종	1976	7급 조장호

□ 점 검 일 : 2014년 2월 28일(금)

□ 점 검 자 : 시설7급 윤 철 식 , 시설7급 조 장 호,  전기7급 박 두 철

□ 점검구간 : 천호대교 본교 상부

□ 점검구간내 이전 점검시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전회점검	조치내용
1	- 램프A - 램프A - 상향 3차로	- 포장소파, - 점멸기 부점등 - 포장소파	0.3*0.3 1개소 0.2*0.1	설대비점검 (14.1.22)	조치완료

□ 새로운 손상발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모 (cm)	조치계획	사진번호
1	P6	연석파손	0.35*0.15	연간단가 보수예정	1
2	전구간	신축이음 이물질 퇴적	전구간	연간단가 청소예정	2

점검결과사진

P6 연석 콘크리트 파손

신축이음 유간 이물질 퇴적