문서번호	시설관리과-7043
결재일자	2015.5.12.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		북부수도사업소장
정성식	이문성	代이문성		05/12 문윤기
협 조	급수운영과장		김수영
	행정지원과장		정의석

신속하고 체계적인 누수복구 대응을 위한 '15년 긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

2015. 05.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신속하고 체계적인 누수복구 대응을 위한 '15년 긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

대형 상수도관 누수사고에 대비하여 장비․자재동원, 복구 등 가상훈련을 통해 신속하고 체계적인 복구로 대응능력을 향상시키고자 함.

훈련개요

○ 추진근거 : 긴급누수복구 가상훈련 실시계획

(누수방지과 –3250(2015.4.21.)

○ 일    시 : 2015.5.13.(수) 14:00~16:00

○ 누수위치 : 노원구 공릉동 172번지(서울과학 기술대 앞)

○ 누구관경 : 공릉배수지 송수관(D=2000mm,1998,SP)

○ 급수계통

훈련방법

○ 시민이  우리사업소 행정지원과(민원실)에 가상 누수신고 접수

- 누수복구 매뉴얼에 따라 누수복구 담당자가 누수발생 상황 전파

○ 누수복구반, 공무원, 감리자, 복구업체 관계자 현장출동 및 상황 대처

- 누수복구장비, 자재, 인력출동, 차량통제, 비상급수차량 운행 및 단수지역 아리수병물 준비, 도로포장복구 준비, 관계기관 협의 등 시행

○ 교통통제 및 단수상황 홍보

- 해당 기관(경찰서, 구청 등)및 시민홍보

○ 현장 상황실 설치, 신속한 상황판단 및 지휘능력, 작업상황 관리

훈련내용

○ 누수발생 상황 전파 및 긴급 누수복구 신속 대응훈련

- 비상 연락망에 의한 누수상황 전파

- 누수복구업체 현장출동, 공무원․감리자․업체관계자 응소

- 누수복구 현장 지휘소 설치 및 현장지휘

- 단수지역 관리, 밸브조절, 배수지 운영, 급수차 운영 등

- 단수안내 및 홍보 : 메시지 전송시스템에 의한 단수 홍보, 홈페이지 게재,                      단수안내문 부착, 가두 방송 등

- 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 협조 요청

○ 복구장비 및 복구인력의 신속한 현장 출동 훈련

- 정확한 누수여부 확인 및 복구업체에 신속한 누수복구 지시

- 현장대리인, 복구인력 및 감리자의 신속한 현장 출동

- 복구장비 출동, 복구자재 등의 신속한 현장지원

○ 상황실 운영

- 현장 지휘소:천막 설치,상황판,탁자(의자 포함),냉·난방 시설 준비, 안내요원 배치, 상수도 관망도 비치, 진행사항 기록관리

- 사업소 내 상황실(사업소 4층회의실) : 피해사항 접수 및 상황보고   전파

○ 누수발생 보고 및 누수복구 완료 보고

가상 시나리오 요약

○ 발생 일시 : 2015년 05월 13일 14시

○ 누수 위치 : 노원구 공릉동 172번지(서울과학 기술대 앞)

○ 누수 현황 : 공릉배수지 송수관(D=2000mm,1998,SP)

○ 누수 원인  : 노후로 인한 접합부 균열(가정)

○ 단수 가구 : 없음(수계조절 후)

○ 상황조치

- 누수복구 매뉴얼 및 제반 규정에 의하여 신속히 상황 전파

- 복구인력 및 장비동원 복구조치

행정사항

○ 가상훈련 관련 유관기관 사전 협조 : 구청, 경찰서, 소방서 등

○ 단수대비 병물 아리수 지원(행정지원과)

○ 훈련 실시 후 강평 : 수도사업소장, 시설관리과장

- 참여인원:사업소장,급수운영과장,시설관리과장 및 관계 주무관 등                  (약24명)/감리자(2명)/복구업체(7명)

○ 가상훈련 일정 및 결과 보고(본부 누수방지과)

붙임 : 1. 상수도관 파손 긴급복구 시나리오 1부

2. 누수복구 훈련 상황별 조치사항   1부

3. 누수 및 수계전환 위치도 1부.  끝.