문서번호	교량안전과-8511
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
유현선		류봉현	05/14 이용심
협조

우기대비 시설물 점검 결과 보고

[영동대교, 한남대교, 반포대교(잠수교)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

도시안전본부

(교량안전과)

우기대비 시설물 점검 결과 보고

[영동대교, 한남대교, 반포대교(잠수교)]

영동대교외 2개 교량에 대해 우기대비 시설물 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림 (※ 상반기 정기점검 병행)

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ ‘15년 해빙기 대비 교량시설물 합동점검 계획(교량안전과-2780,‘15.2.24)

시 설 물 명		규 모	등급	형 식	준공
영동대교		B=25m, L=850m, 접속교 167m	B등급	S.T PL GIR PSC GIR	73/11/8
한남대교		B=25.5~25.7m, L=919m	B등급	S.T PL GIR S.T BOX GIR	15/11/30
반포대교 (잠수교)	반포	B=25m, L=1,017m, 접속교 420m	B등급	SPG	82/9/29
	잠수	B=18m, L=795m	B등급	PSC SLAB S.T BOX	76/7/15

□ 시설현황

□ 점검개요

○ 점 검 일 : ‘15. 5. 8(한남대교), 5.8(반포대교(잠수교)),

5.11(영동대교)

○ 점 검 자  : 4명

- 강구조교량팀장, 김시련(시설물 담당), 유현선(시설물 담당), 이제택

○ 점검내용

- 신축이음부 손상 및 청소상태, 교면포장, 받침, 배수구 막힘, 교대, 날개벽 등 옹벽구조의 변위 및 균열 발생 여부, 교량슬래브 하면 상태, 도로부속시설 및 교통안전시설 손상 등

- 2014년 보수부분에 대한 손상 유무 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

시설물명	위치	점 검 결 과	조 치 계 획	사진번호
한남대교 (5.8)	P9	- P9 주변 교량중앙에 오토바이 방치	-’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번1-1
	G램프	- 차량유도 갈메기 표지판 2개소파손	- ’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번1-2
반포대교 (잠수교) (5.8)	P13-SH1	- 받침몰탈 균열	- 주의관찰 및 ’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번2
영동대교 (5.11)	G램프	- G램프 진입부 횡단보도가 지워져 안전사고 우려가 있음	-’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번3-1
	G램프	- G램프 진입부 포트홀 발생	- ’15년 한강교량일상유지보수공사에 업체에 작업지시하여 정비	연번3-2
	올림픽 대 로	- G램프 끝나는 지점으로부터 50m 전방 올림픽대로상 가드레일 4경간 파손	- 서울시 시설관리공단으로 통보하여 조치(‘15.5.11)	연번3-3

○ 조치계획 : 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비하고 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획수립후 시행

□ 행정사항

○ 올림픽대로상 파손된 가드레일(4경관)은 동 시설물을 관리하는 서울시 시설관리공단을 조치토록 통보(‘15.5.11)

○ 시설물정보관리시스템(FMS)에 점검결과 입력

붙임  : 점검결과 지적사항 및 조치계획(현황사진 포함) 1부.   끝.