	중부소방서
수신자	종로소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	방염성능검사 탄화면적 측정의뢰 (72-158,159,160,161)

우리서 민원접수 제1849,1852,1853,1859(2015.05.13.)에 따라 현장 방염처리 물품의 탄화면적 측정을 의뢰 하오며, 시험이 종료된 시료는 반납하여 주시기 바랍니다.

1. 관리번호 : 제72-158호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 일반음식점

2) 품 명 : 합판

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.10.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염13-3(극동방염)

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 04638,04640(2013.11.29.)

4) 시료채취장소 : 벽체(의자)

5) 방염처리면적 : 도료(21.41㎡)

2. 관리번호 : 제72-159호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 고층건축물

2) 품 명 : MDF

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.10.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염00-5(극동방염)

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 94709(2015.01.23.)

4) 시료채취장소 : 장식벽체

5) 방염처리면적 : 도료(17.13㎡)

3. 관리번호 : 제72-160호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 휴게음식점

2) 품 명 : MDF

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.06.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염13-2(극동방염)

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAD 12581(2015.04.07.)

4) 시료채취장소 : 천정

5) 방염처리면적 : 도료(66.31㎡)

4. 관리번호 : 제72-161호

가. 방염성능검사 의뢰 물품

1) 업 종 : 일반음식점(재시공)

2) 품 명 : 합판

3) 수 량 : 1

나. 방염 처리 내역

1) 처리기간 : 2015.05.08.

2) 처리방법 : 방염도료에 의한 후처리

3) 사용 방염도료

가) 형식승인번호(제조업체명) : 염01-26,염13-3(극동방염)

나) 사후제품검사대상표시번호 (제조년월일) : EAAC 42353(2014.06.03.),EAAC 73419(2014.10.21.),EAAD 14418(2015.04.14.),EAAC 95338(2015.01.27.),EAAC58112(2014.08.19.),

EAAC 63877(2014.09.16.),EAAC 95342(2015.01.27.)

4) 시료채취장소 : 벽체

5) 방염처리면적 : 도료(256.46㎡)

붙임 : 시료 4장(인편 별송).  끝.

	중부소방서장
담당자	이진영		예방팀장	이선철		예방과장	05/14 代이선철
협조자
시행	예방과-8175	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394(무학동 43)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-0119	/전송	02-2252-1516	/	beautiful119@seoul.go.kr	/	대시민공개