	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	무적 소화전 발견에 따른 현장확인 계획

1. 2014년도 소방재난업무가이드 제15항 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

2. 위와 관련하여 구로소방서 관내 관리번호를 부여 받지 못하여 유지․관리에서 누락되었던 소방용수시설(무적 소화전)에 대하여 다음과 같이 현장확인을 알리오니, 공단119안전세터장은 현장확인에 철저를 기하여 주기바랍니다.

가. 대    상

○ 금천구 벚꽃로38길 5(가산동 43-1)/공단

나.조사방법:당일 출동 소방력에 따른 출동차량 활용 추진

다. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

라.안전책임자 : 차량선탑자

※감독확인:센 터장

마. 결과보고 : 2015.5.22.(기한내 보고 철저)

3.행정사항

○본 업무수행 중 안전사고 방지에 최선을 다하고 각종재난(화재.구조.구급등)재난현장 출동에 차질이 없도록 하기 바랍니다.

붙임  1. 무적 소화전 대상 1부.

2. 소화전 확인결과(보고서식) 1부.  끝.

담당자	박우진		★진압2대장	05/15 신명규
협조자
시행	공단119안전센터-2358	(		)	접수		(		)
우	153-862	서울특별시 구로구 디지털로 34길56(구로동)	/
전화	8550119	/전송	8377119	/	pwj12345@seoul.kr	/	대시민공개