투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(서울재사용플라자 건축공사)

1. 서울재사용플라자 원활한 공사추진을 위해 건물지하 부분에 대한  지열공사를 터파기에 앞서 먼저 시행하고 있습니다.

2. 이와 관련, 지열 천공공사 후 터파기 공사시에 기 설치된 지열   케이싱과 PE 파이프의 세밀한 관리가 요구되어 업무지시 하니 책임건설사업관리기술자는 다음사항을 검토하여 2015.5.21.(목)까지 제출하여 주시기  바랍니다.

- 다  음 -

○ 건물 터파기 공사 일정 및 세부 시행계획

○ 터파기시 천공홀 케이싱 및 열교환기(PE파이프) 관리 대책

○ 건물기초 하부에 매립되는 지열 트렌치 배관 압착 방지대책. 끝.

주무관							이종근			열빛총괄과장					05/15 이달영
협조자
시행			설비부-5772									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 빌딩 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개