문서번호	시설보수과-1766
결재일자	2015.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	05/18 이종엽
협 조
	주무관			김형섭
	주무관			이경수
	주무관			최태석

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 보고

【 상반기 정기점검 병행 】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

성동도로사업소

【시설보수과】

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

〔 상반기 정기점검 병행 〕

2015년 우기 시 집중호우 등에 대비하여 예방대책의 일환으로

시행한 『우기대비 도로시설물 안전점검』 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행(도로시설과-5157,2015.04.27)

2015년 우기대비 도로시설물 안전점검 계획(시설보수과-1548,2015.04.30)

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2015. 05. 01 ~ 05. 13

점검방법 : 시설물 담당자 2인 1조

점검대상(총 50개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌, 우안) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 황학교~고산자교(연장 1,4km) 구간을 관리

2) 마장교(가칭) : 기존 관리외 시설로 금회 점검대상 포함

(‘15년 통계자료에 반영 예정)

시설별 안전점검자

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	김형섭 (정) 최태석 (부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 마장교(가칭)
2	이경수 (정) 임승민 (부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석 (정) 김형섭 (부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가차도
4	임승민 (정) 이경수 (부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

Ⅲ		안전점검 결과

2015년 상반기 안전점검과 병행 시행

안전점검 결과 구조적인 손상은 발견되지 않음

안전점검 지적사항 〞 별표 1 〞

〇 총 32건 : 조치완료(24건), 조치중(5건), 향후조치(3건)

Ⅳ		지적사항 조치

점검결과 경미한 손상 등 즉시 조치가 가능한 사항은 직영반, 일상유지보수업체, 관리부서 이첩 등 조치(조치완료-24건, 조치중-5건)

보수,보강공사가 예정되어 있는 사항은 도급업체에 작업지시하여 시행토록 하고, 일상유지업체 보수가 요구되는 사항은 추가 작업지시하여 조치(3건)

Ⅴ		행 정 사 항

안전점검 결과 도시안전본부(도로시설과) 제출 및 도로관리시스템

입력 철저

지적사항 중 조치중이거나 조치예정 사항은 시설물 담당자가 정비완료시까지 추적관리 철저

붙임  1. 우기대비 안전점검 결과(종합) 1부,

2. 시설물 담당자별 안전점검 결과 보고 각 1부.

3. 우기대비 도로시설물 안전점검 계획 1부.  끝.