출 장 결 과 보 고 서

주무관		토지정책팀장	토지관리과장		결재
임동섭		정기택	05/19 남대현
협 조
	주무관			조창기
	주무관			최문경

	명에 의하여 2015. 5.18. 창의실행과 관련 서울둘레길7구간(가양역~봉산~경기도 고양시 덕양구 서오릉)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 5.18.
보 고 자 : 시설7급 성명 : 임동섭

보 고 내 용
일 시	2015. 5.18(월). 09:30 ~ 16:30
건 명	창의실행 서울둘레길 7구간(가양역4번출구 ~ 봉산~ 경기도 고양시 덕양구 서오릉) 15.6KM RTK측량
내용	- 창의실행 서울둘레길 7구간 RTK측량 실시 - 참가인원 ▸공 무 원 : 조창기주무관, 김영균주무관, 이효상주무관, 임동섭주무관, 주경곤주무관 - 현 황 ▸서울둘레길 7구간 전체 총 15.6KM 구간 / 320개 경사구간 노선별 좌표측정점 표기완료 ▸수동휠체어 / 전동휠체어 경사도 17 이하 가능(출고 제원상) - 조사사항(보고서 반영) 1. 구파발역 3번출구 둘레길 출발지 측정점 320번~319번구간 ☞ 노면상태 : 보도블럭, 경사 : 평지, 이용상황 : 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 2. 319~318 구간 ☞ 보도블럭, 완경사, 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 3. 318~317 구간 ☞ 보도 및 차도(건널목), 평지, 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 4. 317~316 구간 ☞ 보도블럭, 중경사(오르막), 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 5. 316~315 구간 ☞ 보도블럭, 평지, 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 6. 315~314 구간 ☞ 보도블럭, 중경사(내리막), 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 7. 314~313 구간 ☞ 보도블럭, 평지, 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 8. 313~311 구간 ☞ 보도블럭, 중경사(오르막), 목발가능 / 수동,전동 휠체어 가능 9. 311~308 구간 ☞ 보도블럭(잔듸블럭, 목재데크, 계단 혼재), 중경사(오르막, 참으로 연계), 목발불편가능 / 수동불편가능,전동 휠체어 가능(방아다리 생태공원, 2011.10.동네뒷산 공원 화사업으로 꽃길조성 등 생태환경 우수)
비 고	‘15. 5.20. 항공촬영 예정