문서번호	급수운영과-11195
결재일자	2015.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		05/19 조면행
협조
	주무관		황청연

시설물 점검결과 조치계획 보고

[2015-05(배수지내 잡초 제거 등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

명에 의하여 양천구, 구로구 관내 상수도시설물을 현장조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2015. 5. 19.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

지방시설주사보  황 청 연

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2015. 5. 18. ~ 5. 19.

- 정비내용 : 배수지내 잡초 제거 등 7건

- 점 검 자 : 김남구,황청연,윤광식,홍순배

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검내용	조치계획
1	목2동 산12-3	목동배수지	60,000㎥	․ 배수지내 잡초 및 배수 로,집수정내 오물, 낙엽 등 적치로 배수장애 됨 ․ 배수지내 배전반 건물 주변 바닥(7.6m×3.1m) 콘크리트 균열, 파손 됨. ․ 배수지 출입구 주변 집수정(1개소) 뚜껑 미고정 으로 공원이용자 상해 우려 ․ 아리수 로고 글자 훼손 등 환경미관 저해로 환경 정비가 필요함.	깨끗한 환경 유지를 위해 ․ 잡초 제거 및 집수정내 오물 청소 ․ 배전반 건물 주변 바닥 (7.6m×3.1m) 콘크리트 타설 및 방부목 설치 ․ 집수정(1개소) 뚜껑 제작 고정 설치 ․ 아리수 로고 글자 제작 부착 등 작업코자 함.
2	신정동 산103-1	신정배수지	50,000㎥	배수지내 잡초 및 배수 로, 집수정내 오물, 낙엽 등 적치로 배수장애 및 환경미관 저해로 환경 정비가 필요함.	깨끗한 환경 유지를 위해 잡초 제거 및 집수정내 오물 청소 등 작업코자 함.
3	신월동 68-19	신월배수지	40,000㎥	〃	〃
4	개봉동 335-5	개봉배수지	500㎥	〃	〃
5	고척동 316-17	성아배수지	500㎥	〃	〃
6	온수동 4-2	온수배수지	500㎥	〃	〃
7	오류동 산8-14	오류2배수지	120㎥	〃	〃

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 『 ***********************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 배수지내 잡초 제거 등 7건(목동배수지외 6개소)

○ 작업기간 : 2015. 5. 20. ~ 6. 15.

○ 소요예산 : 9,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.