문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3809
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장	중부공원녹지사업소장
황서현	김환형	代김기중	05/19 이용태
협 조
	재무팀장		한선
	운영팀장		김기중

북서울꿈의숲 미러폰드 구조개선 계획

2015. 05.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

북서울꿈의숲 미러폰드 구조개선 계획

북서울꿈의숲 서문 광장에 위치한 미러폰드 화강석 판석이 흔들려 안전사고 우려가 높아 하부 구조개선을 통해 시민들에게 안전한 친수공간을 제공하고자 함

■ 미러폰드 개요

◦ 위    치 : 북서울꿈의숲 아트센터 앞(서문광장)

◦ 규    모 : 716㎡(3개 구획으로 구성)

◦ 시 공 법

- 플라스틱재 페데스테럴(지지대)에 상부 화강석 판석 걸침

◦ 설계의도

- 거울연못으로 주변 경관이나 하늘이 잔잔한 수면에 반사되는 것을 감상하는 용도(정적 공간)

◦ 이용실태

- 도섭지 개념으로 아이들이 들어가 물놀이하는 공간으로 이용

◦ 문 제 점

- 지지대 위에 완전한 고정식이 아니라 판석이 지지대 위에 불안정하게 걸쳐져 있어 미러폰드 내부에서 걷거나 이용할 경우 판석간 높낮이가 달라져 판석이 흔들리고 밀리는 현상이 생기고

- 또한 판석간 이격이 생겨 아이들 발가락이 끼이거나 들떠있는 화강석 판석 모서리에 베이는 안전사고 발생

- 수질관리를 위한 수조 바닥 청소시 모든 화강석 판석을 들어내야 하는 번거로움으로 청소 효율성과 완벽성이 떨어짐

◦ 개선방안

- 불안정한 지지대를 제거하고 수조 하부에 화강석 판석을 직접 붙이는 공법으로 화강석 판석이 공중에 떠있으므로 해서 발생하는 흔들림이나 밀림 현상을 완전 해소하여 안전성 향상 및 바닥 청소 효율성 증진

■ 미러폰드 구조 개선

◦ 개선방법 : 화강석 판석 고정 방식 개선(건식공법 → 습식공법)

◦ 추진방법 : 전자공개수의계약으로 발주

◦ 소요예산 : 금99,204천원(도급 93,940천원, 관급 5,264천원)

◦ 공사기간 : 착공일로부터 30일간

◦ 공사내용 : 화강석 판석 721.97㎡ 습식 붙임, 지지대 철거

◦ 예산과목

- 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 공원녹지관리 수준향상, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 시설비

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 미러폰드 개선안 1부.  끝.