문서번호	관리과-4984
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
김치준		이재성	05/20 가길현
협 조
	교육훈련팀장			이종섭
	슬러지재활용과장			김웅남
	물재생과장			김일운
	주무관			장인환

『 KOSHA 18001 운영 』

‘15년 위험성평가 실시 계획

난지물재생센터

(관리과)

『KOSHA 18001 운영』

‘15년 위험성 평가 실시 계획

우리 센터의 KOSHA18001 운영에 필요한 안전 및 보건에 대한 위험성 평가를 실시하여 잠재된 위험요인을 찾아 관리 대책 수립ㆍ시행 함으로써 안전보건 증진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제41조의 2 (위험성 평가)

KOSHA 18001 안전경영시스템(2015년도 안전관리 계획서)

안전보건경영 매뉴얼 4.3.1 위험성 평가

Ⅱ		평가개요

기  간 : 2015.6.3~6.4(2일간)

평가자 : 자체 위험성평가단 구성․운영

주  기 : 년 1회

대  상 : 작업장에 출입 하는 모든 직원 및 이해관계자

(공사업체, 협력업체, 방문객)

기  법 : 4M 기법 적용

방  법 : 위험도별로 1~5단계로 분류하여 평가

Ⅲ		세부추진계획

사전교육

○ 일  시 : 2015.06.02. 15:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 2층 대강당

○ 교육대상 : 전 직원

○ 교육내용 : 위험성평가 절차 및 방법

평가단 구성 ․운영

총괄(소장)

반장 : 관리과장

반장 : 물재생과장

반장 : 슬러지재활용과장

반원 : 장인환

김홍주

김영돈

반원 : 권순회

이호복

유영욱

반원 : 김지응

우배용

□중앙제어실

□실험실

□청사

□체육시설

□후생관

□경비실

□유입펌프장

□(상암포함)

□#1처리장

□#2처리장

□차집관로

□토목구조물

□건축물 , 녹지

□슬러지1처리장

□슬러지2처리장

□주변전실

□위탁시설

□(소각장,분뇨처리장,

탈수기동)

※ 세부명단 “붙임2” 참조

평가대상 : 작업장에 출입 하는 모든 직원 및 이해관계자

○ 센터 조직내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 위험설비

○ 센터내 보유하고 있는 모든 유해 물질

○ 일상작업 및 비일상 작업

○ 경험된 아차 사고, 실수 등

평가기법 : 4M기법 적용

○ Machine (기계적) 위험성 도출

○ Media (물질, 환경적) 위험성 도출

○ Man (인적) 위험성 도출

○ Management (관리적) 위험성 도출

평가방법

○ 1단계 : 작업장별 위험작업 순서 분류 (공정별 위험)

○ 2단계 : 위험요인 도출

○ 3단계 : 위험도 계산

○ 4단계 : 위험도 평가

○ 5단계 : 위험감소 대책수립

실시단계

사전

준비

허용가능

위험성

위험성 감소대책 수립 및 실행

유해위험

요인파악

위험성

추정

위험성

결정

종료

기록

yes

no

YES

NO

위험도 계산

○ 유해위험요인이 사고로 발전될 수 있는 가능성(빈도)

○ 사고 발생시 사고의 중대성(강도)

○ 단계별 수준(Level)을 정함

○ 양자를 조합하여 위험도(위험의 크기)를 계산

○ 위험도(R)= 사고의 가능성 × 사고의 중대성

※ 위험도(Risk) 9점 이상은 반드시 개선조치 수립ㆍ시행

〈표1〉 사고의 가능성 (빈도)

구 분	수준	내 용
매우 낮음	1	10년 1회 정도 발생 피해가 발생할 가능성이 없음
낮음	2	3년 1회 정도 발생 피해가 발생할 가능성이 낮음
보통	3	1년 1회 정도 발생 부주의하면 피해가 발생할 가능성이 있음
높음	4	1개월 1회 정도 발생 피해가 발생할 가능성이 높음
매우 높음	5	1일 1회 정도 발생 피해가 발생할 가능성이 매우 높음

〈표2〉 사고의 중대성 (강도)

구 분	수준	내 용
비치료	1	치료후 바로 원래의 작업을 수행할 수 있는 경미한 부상 또는 질병
병원치료	2	응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반 되지는 않는 부상 또는 질병
장해발생	3	휴업을 수반하는 중대한 부상 또는 질병
사망	4	사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상 ․ 또는 질병

사후관리

○ 평가 결과 위험도가 상당한 위험 이상(9점이상)인 사항은 위험감소         활동계획을 수립하여 추진

○ 위험성 평가 결과 상당한 위험 이상으로 평가된 현장의 작업중         위험을 인식한 경우, 즉시 작업을 중단 하고 각 부서장에게 보고.

○ 각 과는 평가실시 기준에 따라 과별 위험성 평가를 실시하고 결과를 종합,         정리하여 주관부서(관리과)에 제출

○ 주관부서(관리과)는 평가 결과 등급관리 기준에 따라 위험감소활동,

추진계획 및 타당성 검토 후 소장의 승인을 받아 해당부서에 통보

○ 각 과의 평가 위원은 승인된 위험 평가서에 따라 재해 감소계획을           추진하고 개선사항을 List화하여 보완되도록 관리

Ⅳ		행정사항

위험성 평가와 관련하여 평가방법에 대한 사전교육 실시

○ 일  시 : 2015.6.2. 15:00~18:00

○ 장  소 : 대강당(2층)

○ 대  상 : 전 직원

※ 교육시간 : 3시간 인정

각 과는 위험성 평가 실시 후 위험성 평가표 및 실행 계획서를 관리과로 6월18일까지 제출

붙임   1. 위험성 평가표 1부.

2. 위험성 평가단 1부.  끝.